{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Legend(RU)","Legend(EN)","Intellect","AxxonNext","Special Notes","AS IS","Out of Support"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Legend(RU)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[11,1,16,2],[17,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Промежуточный список IP-устройств, поддерживаемых компанией ITV | AxxonSoft\nв DriversPack 3.2.25.1457"]
[]
["Версия документа V2 от 21.05.2014"]
["Актуально для релиза ПО «Интеллект» 4.9.1, ПО  «Интеллект Лайт» и Axxon Next 3.6.0"]
[null,"Закладки"]
[null,"Intellect","Список устройств, поддерживаемых в \"Интеллект\", \"Интеллект Лайт\""]
[null,"Axxon Next","Список устройств, поддерживаемых в Axxon Next"]
[null,"AS IS","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,"Out of Support","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается, т.к. устройства сняты с поддержки самим производителем. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,null,"используйте стандартные функции Excel для поиска необходимой информации в списках"]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Будьте внимательны! \nКомпания несет ответственность за стабильную работу  с  ПО только IP-устройств, указанных в этом документе.  Обращайте внимание на версию прошивки и точное наименование модели для корректной совместной работы ПО и IP-устройства."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Данная версия файла промежуточная и постоянно обновляемая! \nСписок остальных IP-устройств смотрите на странице https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru"]

{"sheet":"Legend(EN)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[16,1,21,2],[22,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Temporary list of  IP-devices, supported with DriversPack 3.2.25.1457 AxxonSoft"]
[]
["Document version V2 of May 21, 2014"]
["Is relevant for Axxon Intellect Enterprise v4.9.1, Axxon Intellect Lite and Axxon Next 3.6.0"]
[null,"Sheets"]
[null,"Axxon Intellect Enterprise","List of devices, integrated to Axxon Intellect Enterprise and Axxon Intellect Lite "]
[null,"Axxon Next","List of devices, integrated to Axxon Next"]
[null,"AS IS","List of unsupported integrations which can be used at your own discretion "]
[null,"Color designations in the table  \"Full list\""]
[null,null,"New integrations in the version are underlined orange"]
[null,null,"Improved integrations  in the version are undelined pink"]
[null,null,"Integrations, borrowed from the earlier versions are underlined blue"]
[null,"Out of Support","List of unsupported devices since they are no longer supported by manufacturers. You are free to try them as you wish."]
[null,null,"use the  Excel standard functions for searching the necessary information in the lists"]
[]
[]
[null," Pay attention!\nThe company is only  responsible for sustained performance of the software with IP-devices, stated in this document. Draw your attention to the firmware version and exact model name for correct joint cooperation of the software and IP-device."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dear partners! Current version of file is intermediate and constantly updated! \nThe list of other IP-devices is located on page https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En"]

{"sheet":"Intellect","index":2,"n_rows":31,"n_cols":27,"rows_kept":31,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Multistream","Streams","MJPEG","MPEG","H.264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Mid resolution","Min resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Built-in Storage","Analytics","x64 modules support","Notes","DP build"]
["3S","3S Vision N9018","Fisheye Camera","V1.00.1_STD-1","1","+","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1280x720","720x400","+",null,"+","-","-","-","-","-","-","Да","Настройка битрейта имеет динамический диапазон, который зависит от текущих значений настроек разрешений, частоты кадров, частоты включения опорных кадров, ТВ-стандарта.","3.2.25.1447"]
["3S","3S Vision N3031","Camera","V1.04_STD-1","1","+","3","+",null,"+",null,null,"QXGA Mode: 2048x1536(h.264)/1280x960(mjpeg). FullHD Mode: from web(h.264)/1920x1080(mjpeg)","QXGA Mode: 1280x960. FullHD Mode: from web","QXGA Mode: 640x480. FullHD Mode: from web","+",null,"-","-","-","-","-","-","-","Да","Значения битрейта зависят от значения разрешенияНа третьем потоке потоке нельзя выставить значение разрешения 1600x1200 если на первом потоке стоит значение разрешения выше 1600x1200","3.2.25.1455"]
["ACTi","ACTi D11 / D21 / D31 / D41 / D51 / D54 / D61 / D64 / D71 / D81  / E21 / E31 / E41 / E45 / E51 / E52 / E61 / E64 / E66 / E71 / E81 / E85 / E91 / E94","Camera","A1D-500-V6.06.16-AC","1","+","2","+",null,"+",null,null,"1280x720","1280x720","640x360 (PAL) / 640x480 (NTSC)","+",{"$nulls":7},"Детектор движения","Нет","Прошивка 6.01.06: Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.","3.2.25.1451"]
["ACTi","ACTi KCM-8211","Camera","5.12.12","1","-",null,"+","+","+",null,null,"1920x1080","1280x720","640x480","+",{"$nulls":3},"+",{"$nulls":3},"Детектор движения","Нет","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGПри выборе в по Axxon Next двухпоточного режима рекомендуется для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\". Также необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\", если в режиме однопоточности необходимо получать видео со второго потокаДля того чтобы настройка фокуса работала в продукте, необходимо в веб-интерфейсе камеры режим управления фокусом выставить в ручной режим.Детектор движения работает только с кодеками H.264 и MPEG4","3.2.25.1454"]
["Acumen","Acumen AiP-P53N-45Y2B","Camera","1.1.010(Ai)","1","+","3","+",null,"+",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB","+",null,null,"-",{"$nulls":3},"-","Детектор движения","Нет","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service.Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений ","3.2.25.1450"]
["Acumen","Acumen AiP-R53K-05Y1B","Camera","1.1.010(Ai)","1","+","3","+",null,"+",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB","+",null,null,"-",{"$nulls":3},"-","Детектор движения:","Нет","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service. Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений","3.2.25.1450"]
["Acumen","Acumen AiP-L24N-66Y2B","Camera","1.0.506k(Ai)","1","+","4","+",null,"+",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB","+",null,null,"-","-",null,null,"-","Детектор движения","Нет","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service. Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).На камере есть детектор лиц.Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений","3.2.25.1454"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV5155/-DN/-HK","Camera","65151 / 65152","1","+.","2","+",null,"+",null,null,"2560x1920","2560x1920","1280x960","+",{"$nulls":4},"+","+",null,"Детектор движения","Нет","AV5155/-HK - прошивка 65151AV5155DN - прошивка 65152Камера имеет ограничение по FPS:\n - 9fps @ 2592x1944\n - 12fps @ 2560x1600\n - 15fps @ 2048x1536\n - 24fpsfps @ 1600x1200\n - 30fps @ 1280x1024Датчик должен быть под напряжением  ","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV3116DNv1 / AV3146DN-3310-D(-LG) / AV3146DN-3310-W / AV3146DN-04-D(-LG) / AV3146DN-04-W","Camera","65219","1","+.","2","+",null,"+",null,null,"2048x1536","2048x1536","1024х768","+",{"$nulls":4},"+","+",null,"Детектор движения","Нет","Камеры AV3146DN-3310-D(-LG) / AV3146DN-3310-W / AV3146DN-04-D(-LG) / AV3146DN-04-W определяются в ПО ITV/Axxon как AV3146.","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV12186DN","Camera","65184","4","+.","2","+",null,"+",null,null,"2048x1536","2048x1536","1024x768","+",{"$nulls":4},"-","+","-","Детектор движения","Нет","Работа данной камеры по протоколу TFTP не поддерживается","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV2456DN-F / AV2455DN","Camera","65221","1","+.","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1920x1080","960x540","+.",null,"-",null,null,"+","-",null,"Детектор движения","Нет",null,"3.2.25.1457"]
["ARH","ARH FreewayCam","Camera","V3.1.2.8","1",null,"1","+",null,"+",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB","+",{"$nulls":3},"-","-","-",null,"-","Да",null,"3.2.25.1455"]
["Axis","Axis M3024-LVE","Camera","5.40.5","1","+","2","+",null,"+",null,null,"1280x800","800x600","320x240","+",{"$nulls":3},"+",{"$nulls":3},"Детектор движения","Да",null,"3.2.25.1451"]
["Axis","Axis M3025-VE","Camera","5.40.5","1","-","1","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1024x768","640x480","+",{"$nulls":3},"-",null,null,"-","-","Да",null,"3.2.25.1454"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 700 Series","Camera","5.52","1","+","3","+",null,"+",null,null,"704x576","704x576","352x288",{"$nulls":4},"+",{"$nulls":3},"Детектор IVA 5.5","Нет","Перечень встроенных детекторов:IVA 5.5Объект в полеПересечение линииПраздношатаниеИзменение условийСледование по маршрутуНесанкционированный доступУдаленный объектБездействующий объектВход в полеВыход из поляПоиск сходстваСчетчикСчетчик BEVIVA 5.5 FlowНесанкционированный доступОбнаружение скопленийПоток в полеПротивопоток в полеДля корректного отображения и записи видео в формате H264 для настройки частоты опорных кадров не следует выбирать значение 0.В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1.","3.2.25.1455"]
["D-Link","D-Link DCS-2103 / DCS-2130","Camera","1.20","1","+.","3","+","+","+",null,null,"1024x768 (PAL) / 1280x800 (NTSC)","640x480 (PAL) / 800x450 (NTSC)","480x360 (PAL) / 480x270 (NTSC)","+",null,"+","-",null,"-","-","-","-","Да",null,"3.2.25.1454"]
["Ganz","GANZ ZN-D2MTP / ZN-D2MTP-IR / ZN-DT2MTP / ZN-DT2MTP-IR / ZN-B2MTP","Camera","ZN3C0.2.1320.32","2","+","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1280x1024","640x480","+",null,"+","-","+","+.","+.",null,"-","Да","Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Разрешения  меняются для обоих потоков одновременно - особенность камеры. В ASIP записаны как двойные разрешения (\"разр-е для 1-го потока\" : \"разр-е для 2-го потока\")На камере нельзя выставить на обоих потоках одновременно кодек mjpegВ ПО ITV при добавлении камеры вручную тип граббера следует выбирать Ganz-s","3.2.25.1451"]
["Ganz","GANZ ZN-D1MTP / ZN-D1MTP-IR / ZN-DT1MTP / ZN-DT1MTP-IR / ZN-B1MTP","Camera","ZN3C0.2.1320.32","1","+","2","+",null,"+",null,null,"1280x1024","1024x768","640x480","+",null,"+","-","+","+.","+.",null,"-","Да","Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Разрешения  меняются для обоих потоков одновременно - особенность камеры. В ASIP записаны как двойные разрешения (\"разр-е для 1-го потока\" : \"разр-е для 2-го потока\")На камере нельзя выставить на обоих потоках одновременно кодек mjpegВ ПО ITV при добавлении камеры вручную тип граббера следует выбирать Ganz-s","3.2.25.1451"]
["Grundig","Grundig GCI-K2505B","Camera","gr20131101NSX","1",null,null,"+",null,"+",null,null,"1280x1024 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264))","1024x768","640x480","+",{"$nulls":6},"-","-","Да",null,"3.2.25.1451"]
["HikVision","Hikvision DS-2DF7286-A","Camera","V5.1.4 build 140225","1","+.","2","+","+","+",null,null,"1920x1080 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","1280x960 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","1280x720 (MPEG-4, H.264) / 320x288(MJPEG PAL) / 320x240(MJPEG NTSC)","+",null,"-","+","+.","+","-",null,"Детектор движения","Да","После смены ТВ-стандарта камера перезагружается.","3.2.25.1457"]
["LG","LG LNV5100 / LNV5100R","Camera","1908.0.0.1304190","1",null,null,"+",null,"+",null,null,"1280x1024","720x480","352x240","+",{"$nulls":7},"-","Да","Максимальное разрешение в ПО Axxon зависит от значения настройки \"Режим захвата видеоизображения\"","3.2.25.1451"]
["LG","LG LND5100 / LND5100R","Camera","1796.0.0.1304190","1",null,null,"+",null,"+",null,null,"1280x1024","704x480","352x240","+",{"$nulls":7},"-","Да","Максимальное разрешение в ПО Axxon зависит от значения настройки \"Режим захвата видеоизображения\"","3.2.25.1451"]
["MicroDigital (MDi)","Microdigital MDC-i6290VTD-10H","Camera","4.19-96-ds","1","+.","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1280x720","640x352","-",{"$nulls":7},"-","Да",null,"3.2.25.1451"]
["Samsung Techwin","Samsung SND-3082 / SNV-3082","Camera","2.22_131218","1","+","3","+","+","+",null,null,"704x576","640x480","320x240","+",null,"+","+",null,"+","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","ТВ-стандарт интегрирован для поддержки моделей с разными ТВ-стандартами. Сами камеры поддерживают либо только PAL либо только NTSC.","3.2.25.1454"]
["Samsung Techwin","Samsung SRD-1673D","DVR","1.20h_130909203036","16",null,"1",null,null,"+.",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB","-",null,null,"-","+.","+","+.","-","-","Нет","Данная интеграция находится в сборке Unstable!Для корректной работы устройства необходимо отключить DEP(Предотвращение выполнения данных)Для работы устройства в продукте необходимо прописать порт 4520(порт устройства по-умолчанию)Все настройки устройства необходимо устанавливать на самом устройстве(через веб, через меню устройства подключив монитор)","3.2.25.1447"]
["Samsung Techwin","Samsung SRN-1000","NVR","v1.48_140102205755","64",null,"1","-","-","+",null,null,"from WEB","from WEB","from WEB",{"$nulls":7},"-","-","Нет","Данная интеграция находится в сборке Unstable!Для корректной работы устройства необходимо отключить DEP (Предотвращение выполнения данных)Для работы устройства в продукте необходимо прописать порт 554 (порт устройства по-умолчанию)Все настройки устройства необходимо устанавливать на самом устройстве (через веб-интерфейс и через меню устройства подключив монитор)","3.2.25.1447"]
["Sony","Sony SNT-EX101 / SNT-EX101E","Encoder","1.82.02","1","+","2","+","+","+",null,null,"704x576","640x480","320x240","+",{"$nulls":6},"-","Детектор движения","Да",null,"3.2.25.1457"]
["Veilux","Veilux VVIP-2L2812","Camera","v1.6_build044014_117","1","+","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080 / 1280x720","1920x1080 / 1280x720","640x360",{"$nulls":3},"-",null,null,"-",null,"-","Нет","Максимальное разрешение (1920х1080 или 1280х720) зависит от настройки Source Resolution в веб-интерфейсеВ настройках подключения в ПО ITV/Axxon нужно указывать порт, соответствующий значению поля Control Port в веб-интерфейсе камерыИзменение ТВ-стандарта нужно делать через веб-интерфейс","3.2.25.1453"]
["Veilux","Veilux VSIP-2 IP","Camera","v1.6_build044014_117","1","+.","3","+",null,"+",null,null,"from web (H.264) / 1280x720 (MJPEG)","from web (H.264) / 1280x720 (MJPEG)","from web (H.264) / 640x360 (MJPEG)","-",{"$nulls":3},"-",null,"-","-","-","Нет","Для подключения к устройству необходимо в настройках подключения в ПО ITV/Axxon указывать порт 30001.При смене разрешений для кодека H.264 меняется диапазон значений битрейта. Если при переходе на новое разрешение текущий битрейт не попадает в новый диапазон, то настройка не применяется.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 3.Настройку частоты антимерцания и максимального значения разрешения нужно производить в веб интерфейсе камеры.","3.2.25.1454"]
["Vivotek","Vivotek FD8164 / FD8164V","Camera","FD8164-VVTK-0101a","1","+","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","1360x768","640x360","+",null,"+",null,null,"-","-","-","-","Нет","В Интеллект значение настройки \"Частота опорных\" задается в миллисекундах и может принимать следующие значения:2505001000200030004000 ","3.2.25.1451"]

{"sheet":"AxxonNext","index":3,"n_rows":31,"n_cols":22,"rows_kept":31,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Streams","MJPEG","MPEG","H264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Analytics","Notes","DP build"]
["3S","3S Vision N9018","Fisheye Camera","V1.00.1_STD-1","1","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,"+","-","-","-","-","-","Настройка битрейта имеет динамический диапазон, который зависит от текущих значений настроек разрешений, частоты кадров, частоты включения опорных кадров, ТВ-стандарта.","3.2.25.1447"]
["3S","3S Vision N3031","Camera","V1.04_STD-1","1","3","+",null,"+",null,null,"QXGA Mode: 2560x1536(h.264)/1280x960(mjpeg). FullHD Mode:1920x1080","+",null,"-","-","-","-","-","-","Значения битрейта зависят от значения разрешенияНа третьем потоке потоке нельзя выставить значение разрешения 1600x1200 если на первом потоке стоит значение разрешения выше 1600x1200","3.2.25.1455"]
["ACTi","ACTi D11 / D21 / D31 / D41 / D51 / D54 / D61 / D64 / D71 / D81  / E21 / E31 / E41 / E45 / E51 / E52 / E61 / E64 / E66 / E71 / E81 / E85 / E91 / E94","Camera","A1D-500-V6.06.16-AC","1","2","+",null,"+",null,null,"1280x720","+",{"$nulls":6},"Детектор движения","Прошивка 6.01.06: Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.","3.2.25.1451"]
["ACTi","ACTi KCM-8211","Camera","5.12.12","1","2","+","+","+",null,null,"1920x1080","+",{"$nulls":3},"+",null,null,"Детектор движения","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGПри выборе в по Axxon Next двухпоточного режима рекомендуется для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\". Также необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\", если в режиме однопоточности необходимо получать видео со второго потокаДля того чтобы настройка фокуса работала в продукте, необходимо в веб-интерфейсе камеры режим управления фокусом выставить в ручной режим.Детектор движения работает только с кодеками H.264 и MPEG4","3.2.25.1454"]
["Acumen","Acumen AiP-P53N-45Y2B","Camera","1.1.010(Ai)","1","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,null,"-",{"$nulls":3},"Детектор движения","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service.Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений ","3.2.25.1450"]
["Acumen","Acumen AiP-R53K-05Y1B","Camera","1.1.010(Ai)","1","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,null,"-",{"$nulls":3},"Детектор движения","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service. Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений","3.2.25.1450"]
["Acumen","Acumen AiP-L24N-66Y2B","Camera","1.0.506k(Ai)","1","4","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,null,"-","-",null,null,"Детектор движения","Значение настройки RTSP порт должно соответствовать значению аналогичной настройки, выставленному в веб-интерфейсе на странице Network → HTTP/RTSP Service. Особенность прошивки камеры не позволяет провести полноценную интеграцию настроек видео без необходимости совершения дополнительных действий в веб-интерфейсе камеры. Для корректной работы настроек в ПО ITV/Axxon необходимо, настройки \"Видеокодек\" и \"Разрешение\" в ПО ITV/Axxon соответствовали аналогичным настройкам в веб-интерфейсе камеры, где они зависят от значения параметра Profile (Settings → Video / Audio).На камере есть детектор лиц.Если установлен антивирус ESET NOD32, то для корректной работы детектора движения необходимо или отключить функцию \"защита доступа в интернет\" или внести запрос в список исключений","3.2.25.1454"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV5155/-DN/-HK","Camera","65151 / 65152","1","2","+",null,"+",null,null,"2560x1920","+",{"$nulls":4},"+","+","Детектор движения","AV5155/-HK - прошивка 65151AV5155DN - прошивка 65152Камера имеет ограничение по FPS:\n - 9fps @ 2592x1944\n - 12fps @ 2560x1600\n - 15fps @ 2048x1536\n - 24fpsfps @ 1600x1200\n - 30fps @ 1280x1024Датчик должен быть под напряжением  ","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV3116DNv1 / AV3146DN-3310-D(-LG) / AV3146DN-3310-W / AV3146DN-04-D(-LG) / AV3146DN-04-W","Camera","65219","1","2","+",null,"+",null,null,"2048x1536","+",{"$nulls":4},"+","+","Детектор движения","Камеры AV3146DN-3310-D(-LG) / AV3146DN-3310-W / AV3146DN-04-D(-LG) / AV3146DN-04-W определяются в ПО ITV/Axxon как AV3146.","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV12186DN","Camera","65184","4","2","+",null,"+",null,null,"2048x1536","+",{"$nulls":4},"-","+","Детектор движения","Работа данной камеры по протоколу TFTP не поддерживается","3.2.25.1450"]
["Arecont Vision","Arecont Vision AV2456DN-F / AV2455DN","Camera","65221","1","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,"-",null,null,"+","-","Детектор движения",null,"3.2.25.1457"]
["ARH","ARH FreewayCam","Camera","V3.1.2.8","1","1","+",null,"+",null,null,"from WEB","+",{"$nulls":3},"-","-","-","-",null,"3.2.25.1455"]
["Axis","Axis M3024-LVE","Camera","5.40.5","1","2","+",null,"+",null,null,"1280x800","+",{"$nulls":3},"+",null,null,"Детектор движения",null,"3.2.25.1451"]
["Axis","Axis M3025-VE","Camera","5.40.5","1","1","+",null,"+",null,null,"from WEB","+",{"$nulls":3},"-",null,null,"-",null,"3.2.25.1454"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 700 Series","Camera","5.52","1","3","+",null,"+",null,null,"704x576","+",{"$nulls":3},"-",null,null,"Детектор IVA 5.5","Перечень встроенных детекторов:IVA 5.5Объект в полеПересечение линииПраздношатаниеИзменение условийСледование по маршрутуНесанкционированный доступУдаленный объектБездействующий объектВход в полеВыход из поляПоиск сходстваСчетчикСчетчик BEVIVA 5.5 FlowНесанкционированный доступОбнаружение скопленийПоток в полеПротивопоток в полеДля корректного отображения и записи видео в формате H264 для настройки частоты опорных кадров не следует выбирать значение 0.В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1.","3.2.25.1455"]
["D-Link","D-Link DCS-2103 / DCS-2130","Camera","1.20","1","3","+","+","+",null,null,"1024x768 (PAL) / 1280x800 (NTSC)","+",null,"+","-","-","-","-","-",null,"3.2.25.1454"]
["Ganz","GANZ ZN-D2MTP / ZN-D2MTP-IR / ZN-DT2MTP / ZN-DT2MTP-IR / ZN-B2MTP","Camera","ZN3C0.2.1320.32","2","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,"+","-","+","+","+","-","Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Разрешения  меняются для обоих потоков одновременно - особенность камеры. В ASIP записаны как двойные разрешения (\"разр-е для 1-го потока\" : \"разр-е для 2-го потока\")На камере нельзя выставить на обоих потоках одновременно кодек mjpegВ ПО ITV при добавлении камеры вручную тип граббера следует выбирать Ganz-s","3.2.25.1451"]
["Ganz","GANZ ZN-D1MTP / ZN-D1MTP-IR / ZN-DT1MTP / ZN-DT1MTP-IR / ZN-B1MTP","Camera","ZN3C0.2.1320.32","1","2","+",null,"+",null,null,"1280x1024","+",null,"+","-","+","+","+","-","Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Разрешения  меняются для обоих потоков одновременно - особенность камеры. В ASIP записаны как двойные разрешения (\"разр-е для 1-го потока\" : \"разр-е для 2-го потока\")На камере нельзя выставить на обоих потоках одновременно кодек mjpegВ ПО ITV при добавлении камеры вручную тип граббера следует выбирать Ganz-s","3.2.25.1451"]
["Grundig","Grundig GCI-K2505B","Camera","gr20131101NSX","1","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",{"$nulls":6},"-",null,"3.2.25.1451"]
["HikVision","Hikvision DS-2DF7286-A","Camera","V5.1.4 build 140225","1","2","+","+","+",null,null,"1920x1080 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","+",null,"-","+","+.","+","-","Детектор движения","После смены ТВ-стандарта камера перезагружается.","3.2.25.1457"]
["LG","LG LNV5100 / LNV5100R","Camera","1908.0.0.1304190","1","2","+",null,"+",null,null,"1280х1024 / 1280х720","+",{"$nulls":6},"-","Максимальное разрешение в ПО Axxon зависит от значения настройки \"Режим захвата видеоизображения\"","3.2.25.1451"]
["LG","LG LND5100 / LND5100R","Camera","1796.0.0.1304190","1","2","+",null,"+",null,null,"1280х1024 / 1280х720","+",{"$nulls":6},"-","Максимальное разрешение в ПО Axxon зависит от значения настройки \"Режим захвата видеоизображения\"","3.2.25.1451"]
["MicroDigital (MDi)","Microdigital MDC-i6290VTD-10H","Camera","4.19-96-ds","1","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",{"$nulls":6},"-",null,"3.2.25.1451"]
["Samsung Techwin","Samsung SND-3082 / SNV-3082","Camera","2.22_131218","1","3","+","+","+",null,null,"704x576","+",null,"+","+",null,"+","+","Дететкор движения; Детектор взлома","ТВ-стандарт интегрирован для поддержки моделей с разными ТВ-стандартами. Сами камеры поддерживают либо только PAL либо только NTSC.","3.2.25.1454"]
["Samsung Techwin","Samsung SRD-1673D","DVR","1.20h_130909203036","16","1",null,null,"+.",null,null,"from WEB",{"$nulls":3},"-","+.","+","+.","-","Данная интеграция находится в сборке Unstable!Для корректной работы устройства необходимо отключить DEP(Предотвращение выполнения данных)Для работы устройства в продукте необходимо прописать порт 4520(порт устройства по-умолчанию)Все настройки устройства необходимо устанавливать на самом устройстве(через веб, через меню устройства подключив монитор)","3.2.25.1447"]
["Samsung Techwin","Samsung SRN-1000","NVR","v1.48_140102205755","64","1","-","-","+",null,null,"from WEB",{"$nulls":7},"-","Данная интеграция находится в сборке Unstable!Для корректной работы устройства необходимо отключить DEP (Предотвращение выполнения данных)Для работы устройства в продукте необходимо прописать порт 554 (порт устройства по-умолчанию)Все настройки устройства необходимо устанавливать на самом устройстве (через веб-интерфейс и через меню устройства подключив монитор)","3.2.25.1447"]
["Sony","Sony SNT-EX101 / SNT-EX101E","Encoder","1.82.02","1","2","+","+","+",null,null,"704x576","+",{"$nulls":6},"Детектор движения",null,"3.2.25.1457"]
["Veilux","Veilux VVIP-2L2812","Camera","v1.6_build044014_117","1","3","+",null,"+",null,null,"1920x1080 / 1280x720","+",null,null,"-",null,null,"-","-","Максимальное разрешение (1920х1080 или 1280х720) зависит от настройки Source Resolution в веб-интерфейсеВ настройках подключения в ПО ITV/Axxon нужно указывать порт, соответствующий значению поля Control Port в веб-интерфейсе камерыИзменение ТВ-стандарта нужно делать через веб-интерфейс","3.2.25.1453"]
["Veilux","Veilux VSIP-2 IP","Camera","v1.6_build044014_117","1","3","+",null,"+",null,null,"from web (H.264) / 1280x720 (MJPEG)","+",{"$nulls":3},"-",null,"-","-","Для подключения к устройству необходимо в настройках подключения в ПО ITV/Axxon указывать порт 30001.При смене разрешений для кодека H.264 меняется диапазон значений битрейта. Если при переходе на новое разрешение текущий битрейт не попадает в новый диапазон, то настройка не применяется.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 3.Настройку частоты антимерцания и максимального значения разрешения нужно производить в веб интерфейсе камеры.","3.2.25.1454"]
["Vivotek","Vivotek FD8164 / FD8164V","Camera","FD8164-VVTK-0101a","1","2","+",null,"+",null,null,"1920x1080","+",null,"+",null,null,"-","-","-","В Интеллект значение настройки \"Частота опорных\" задается в миллисекундах и может принимать следующие значения:2505001000200030004000 ","3.2.25.1451"]

{"sheet":"Special Notes","index":4,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Brand","Особые заметки ","Special comments "]
["!ONVIF","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["!PSIA","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["ACTi","В случае проблем с видеопотоком (рывки, артефакты изображения) рекомендуется отключить в веб-интерфейсе RTP B2 заголовки (запрос http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) или обновить устройство на последнюю версию прошивки.","If you have problems with video such as artifacting etc., you should disable the RTP B2 headings in the web interface (go to http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) or update the firmware."]
["Arecont Vision","В случае, если устройство имеет логин и пароль не по умолчанию, поиск будет работать некорректно - камеру нужно добавлять вручную.","If there's a non-default login and password setting on the device, it will be identified incorrectly and you will have to add it manually."]
["AXIS","Для получения видео с кодеком H264 в ПО ITV/Axxon в настройках RTSP на камере должен быть указан 554 порт. Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To receive video using codec H264 in ITV | AxxonSoft products in device settings RTSP port must be set as 554 port. To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Bosch","Информация по h263:\n1.  Для того, чтобы получить видео в ПО ITV в веб-интерфейсе камеры необходимо выбрать кодек MPEG4-SH++, а в Интеллекте выбрать граббер \"Bosch\".\n2.  Для корректного воспроизведения видео необходимо в веб-интерфейсе камеры менять значение параметра \"I-frame distance\" c 0 на любое другое. \n\nДругие примечания:\nВ случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","Comments on H263:\n1.  To get video in Intellect, choose Bosch grabber in the VMS and select  MPEG4-SH++  in the camera's web interface.\n2.  To get video playback right, the \"I-frame distance\" value in the camera's web interface must be other than 0. \nOther notes:\nIn case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["EverFocus","Чтобы в Интеллекте работал аудио-выход в настройках динамика необходимо выбрать кодек \"VNDR.0.9\".","To make audio output in Intellect work, select VNDR.0.9 codec in the speaker settings."]
["Grandstream","В Интеллект вендору \"Grandstream\" соответствуют платы видеоввода \"GS\".","In Intellect, Grandstream products correspond to the GS video capture cards."]
["Jassun","В случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","In case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["Panasonic i-Pro","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Sony","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Stretch","В ПО VideoIQ7 не работает кодек SVC.","In VideoIQ7, the SVC codec doesn't work."]
["Vivotek","Частота опорных кадров для кодеков H264 и MPEG4 в Интеллекте настраивается в миллисекундах и может принимать следующие значения: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.","In Intellect, you can set up the keyframe rate of H264 and MPEG4 in milliseconds at: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000."]

{"sheet":"AS IS","index":5,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["RTSP-protocol","RTSP-client"]
[null,"web-cam / usb-cam"]

{"sheet":"Out of Support","index":6,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["StreamLabs","WaveHub"]