{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Legend(RU)","Legend(EN)","Intellect","AxxonNext","Special Notes","AS IS","Out of Support"],"not_rendered":{"images":6,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Legend(RU)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[11,1,16,2],[17,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Промежуточный список IP-устройств, поддерживаемых компанией ITV | AxxonSoft\nв DriversPack 3.2.28.1519"]
[]
["Версия документа V3 от 10.10.2014"]
["Актуально для релиза ПО «Интеллект» 4.9.3, ПО  «Интеллект Лайт» и Axxon Next 3.6.0"]
[null,"Закладки"]
[null,"Intellect","Список устройств, поддерживаемых в \"Интеллект\", \"Интеллект Лайт\""]
[null,"Axxon Next","Список устройств, поддерживаемых в Axxon Next"]
[null,"AS IS","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,"Out of Support","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается, т.к. устройства сняты с поддержки самим производителем. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,null,"используйте стандартные функции Excel для поиска необходимой информации в списках"]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Будьте внимательны! \nКомпания несет ответственность за стабильную работу  с  ПО только IP-устройств, указанных в этом документе.  Обращайте внимание на версию прошивки и точное наименование модели для корректной совместной работы ПО и IP-устройства."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Данная версия файла промежуточная и постоянно обновляемая! \nСписок остальных IP-устройств смотрите на странице https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru"]

{"sheet":"Legend(EN)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[16,1,21,2],[22,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Temporary list of  IP-devices, supported with DriversPack 3.2.28.1519 AxxonSoft"]
[]
["Document version V3 of October 10, 2014"]
["Is relevant for Axxon Intellect Enterprise v4.9.3, Axxon Intellect Lite and Axxon Next 3.6.0"]
[null,"Sheets"]
[null,"Axxon Intellect Enterprise","List of devices, integrated to Axxon Intellect Enterprise and Axxon Intellect Lite "]
[null,"Axxon Next","List of devices, integrated to Axxon Next"]
[null,"AS IS","List of unsupported integrations which can be used at your own discretion "]
[null,"Color designations in the table  \"Full list\""]
[null,null,"New integrations in the version are underlined orange"]
[null,null,"Improved integrations  in the version are undelined pink"]
[null,null,"Integrations, borrowed from the earlier versions are underlined blue"]
[null,"Out of Support","List of unsupported devices since they are no longer supported by manufacturers. You are free to try them as you wish."]
[null,null,"use the  Excel standard functions for searching the necessary information in the lists"]
[]
[]
[null," Pay attention!\nThe company is only  responsible for sustained performance of the software with IP-devices, stated in this document. Draw your attention to the firmware version and exact model name for correct joint cooperation of the software and IP-device."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dear partners! Current version of file is intermediate and constantly updated! \nThe list of other IP-devices is located on page https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En"]

{"sheet":"Intellect","index":2,"n_rows":36,"n_cols":27,"rows_kept":36,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Multistream","Streams","MJPEG","MPEG","H.264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Mid resolution","Min resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Built-in Storage","Analytics","x64 modules support","Notes","DP Build"]
["3S Vision","3S Vision N6071","Camera","V1.10_STD-1","1","-","-","+","-","+","-","-","1600x1200","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","Диапазон доступных значений битрейта меняется в зависимости от значения выбранного разрешения.Диапазон доступных разрешений меняется в зависимости от значения настройки sensor-mode.","3.2.28.1516"]
["3S Vision","3S Vision N4012 / N5012","Camera","V1.04_STD-1.20131127","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","720x400","-","-","+","-","+","+.","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.2.27.1510"]
["3S Vision","3S Vision N4011","Camera","V1.04_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","720x400","+","-","+","-","-","+.","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Диапазон значений битрейта зависит от значения разрешения.","3.2.28.1514"]
["3S Vision","3S Vision N3071 / N3072","Camera","V1.08_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","1600x1200","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Настройка ТВ-стандарт переключает режим соотношения сторон изображения и максимальное разрешение. Для PAL 16:9 и 1280х720 Для NTSC 4:3 и 1600х1200","3.2.28.1516"]
["3S Vision","3S Vision N5011","Camera","V1.05.2_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","720x400","+","-","+","-","+","+.","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Диапазон значений битрейта зависит, от значения разрешения.","3.2.28.1516"]
["ACTi","ACTi ACM-8511","Camera","v3.14.19","1","-","1","+","+","-","-","-","720x480","640x480","352x240","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Нет",null,"3.2.28.1512"]
["ACTi","ACTi TCM-5611","Camera","4.12.09","1","+","2","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Нет","Для многопоточного режима одновременно могут быть доступны кодеки в следующих комбинациях:h.264 + h.264 или h.264 + MJPEGMJPEG + h.264, MJPEG + MJPEG или MJPEG + MPEG4MPEG4 + MPEG4 или MPEG4 + MJPEGДля использования многопоточного режима в Интеллект необходимо предварительно активировать его в веб интерфейсе камеры: Setup -> Video & Audio -> Video -> Compression -> поставить галочку Stream 2 Enabled","3.2.28.1514"]
["ARH","ARH FreewayCam","ANPR","V3.1.2.8","1","+.","2","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","+","-","-","-","-","+","+","-","-","Да",null,"3.2.28.1514"]
["ARH","ARH ParkIT 1.3MP","ANPR","V3.1.2.8","1","+.","2","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","+","-","-","-","-","+","+","-","-","Да",null,"3.2.28.1514"]
["AVTech","AVTech AVM302","Camera","1066-1029-1043-1008","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","+","-","-","+","-","-","-","Да",null,"3.2.28.1519"]
["AVTech","AVTech AVM359","Camera","1066-1029-1043-1008","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","+","-","-","-","Да",null,"3.2.28.1519"]
["AVTech","AVTech AVM311A","Camera","1066-1029-1043-1008","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","+","+.","-","-","Да",null,"3.2.28.1518"]
["AVTech","AVTech AVM417A","Camera","1034-1007-1024-1003","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x720","640x480","320x240","+","-","+","+","-","+","+.","-","-","Да",null,"3.2.28.1519"]
["Axis","Axis P1346","Camera","5.40.9.5","1","+","4","+","-","+","-","-","2048x1536 / 1920x1080 / 1600x1200","1024x768","640x480","+","-","+","+.","+","+","+","+.","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","Да","\n1. камера не поворотная, но есть \"цифровая телеметрия\". Чтобы заработало в Intellecte необходимо поставить галочку в родном вебе \"enable PTZ\", в режиме View Areas\n \n2. При включенной \"цифровой телеметрии\" разрешение видеопотока будет ограничено разрешением, выставленным в настройках телеметрии. В этом случае переключатель разрешений в Intellecte будет игнорироваться.\n \n3. Пресет №1 зарезервирован за Home position\n \n4. максимальное разрешение зависит от режима Capture mode, включенного на камере\n \n5. при Capture mode HDTV или 2MP видео в Полном разрешении в Intellecte не отображается. Чтобы видео появилось, необходимо в веб-интерфейсе сменить разрешение на 1920х1080 или 1600х1200 соответсвенно. Разрешения Высокое и Стандартное доступны при любых режимах Capture mode ","3.2.28.1512"]
["Axis","Axis Q6045-E","Camera","5.55.1.1  ","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","480x270","+","-","-","-","+","-","-","+.","Детектор движения","Да","На камере есть следующие детекторы: детектор входа и выхода с территории, детектор ограждения, счетчик объектов.","3.2.28.1514"]
["Bosch","Bosch DINION NBN-498-P IVA","Camera","5.73 (40500573)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x576","704x576","352x288","-","-","+","-","-","-","+","-","Детектор движения","Да","Лучи/Реле работают только если подключаться к камере с логином «service».","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch DINION IP starlight 7000 HD / FLEXIDOME IP starlight 7000 RD / FLEXIDOME IP starlight 7000 VR","Camera","5.90.0112 (12510590)","1","+","3","+","-","+","-","-","H.264: from web 1280x1024 / mjpeg: 1280x720","768x432","H.264: 352x240 / mjpeg: 512x288","+","-","+","+","+","+","+","+.","Детектор движения; Аналитика IVA; Встроенный трекер","Да","Камера поддерживает встроенную аналитику IVA (intelligent video analytics)Для получения разрешения 1280x1024 необходимо в веб интерфейсе камеры включить режим DINION IP starlight 7000 HD 1,3МП для настройки Application variantСмена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD(настройка Property в веб-интерфейсе камеры)Для корректного воспроизведения видео из внешнего архива камеры необходимо в веб интерфейсе камеры, для профиля установленного на запись, установить режим \"IP\" для настройки GOP structure","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch DINION IP 7000 HD / FLEXIDOME IP 7000 RD / FLEXIDOME IP 7000 VR","Camera","5.90 (12510590)","1","+","3","+","-","+","-","-","from web (H.264) / 1920x1080 (MJPEG)","from web (H.264) / 1280x720 (MJPEG)","from web (H.264) / 512x288 (MJPEG)","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","На камере есть аналитика IVA. ","3.2.28.1516"]
["Bosch","Bosch AutoDome Jr 800 HD","Camera","5.72 (28500572)","1","+","3","+","-","+","-","-","from WEB","from web (H.264) / 768х432 (MJPEG)","from web (H.264) / 512х288 (MJPEG)","-","-","-","-","+","-","-","-","-","Да",null,"3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP dynamic 7000 HD / AUTODOME IP 7000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","+","3","+","-","+","-","-","H.264: from web 1920x1080 / mjpeg:1920x1080","H.264: 768x432 / mjpeg: 1280x720","H.264: 352x240 / mjpeg: 512x288","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Смена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD настройки \"видеопоток 1(2)\".  ","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch FLEXIDOME IP micro 2000 HD","Camera","5.90.0126 (26510590)","1","+","3","+","-","+","-","-","H.264: from web / mjpeg: 1280x720","H.264: from web / mjpeg: 768x432","H.264: from web / mjpeg: 512x288","+","-","+","-","-","-","-","+.","Аналитика VCA; Встроенный трекер","Да","На камере есть аналитика VCA.","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch TINYON IP 2000 / FLEXIDOME IP micro 2000","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","+","3","+","-","+","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch TINYON IP 2000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","+","3","+","-","+","-","-","H.264: from WEB 1280x720 / Mjpeg: 1280x720","768x432","H.264: 352x240 / Mjpeg: 512x288","+","-","+","+","-","-","-","+.","Детектор движения; Встроенный трекер","Да","Переключение между режимами стандартных разрешений, до D1 включительно, и HD разрешения производится через пункт меню Encoder Streams, в веб интерфейсе камеры. В режиме HD разрешения доступно только одно фиксированное разрешение - 1280x720 и его изменение невозможно, в режиме же SD разрешений их можно изменять между QVGA и VGA с помощью настройки \"Разрешение\" в Интеллект.","3.2.28.1519"]
["Certis","Certis NVR-9016-08HR","NVR","V2.3.3 build 130708","16","-","1","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","+","-","-","-","+","-","-","+","-","Нет","Для подключения к устройству необходимо в ПО ITV прописать порт 8000","3.2.28.1517"]
["CNB","CNB IVC 4000T","Camera","XNET.T1-1.0.10.1222","1","+.","2","+","+","-","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","+","-","-","Да","\n\n Разрешение меняется сразу для обоих стриммингов одновременно. Это особенность самой камеры. По утверждению производителя, в настоящий момент интеграция лучей не представляется возможной.  ","3.2.28.1517"]
["D-Link","D-Link DCS-2103 / DCS-2130","Camera","1.20","1","+","3","+","+","+","-","-","1024x768 (PAL) / 1280x800 (NTSC)","640x480 (PAL) / 800x450 (NTSC)","480x360 (PAL) / 480x270 (NTSC)","+","-","+","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.28.1514"]
["eVidence","eVidence Apix Dome/E2 LED 309","Camera","VC1.0.14_ST","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","640x480","320x240","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Диапазон значений битрейта зависит от значения FPS","3.2.28.1514"]
["eVidence","eVidence Apix Dome/E2 309","Camera","VC1.0.14_ST","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","640x480","320x240","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Диапазон значений битрейта зависит от значения FPS","3.2.28.1514"]
["HikVision","Hikvision DS-2DF7286-A","Camera","V5.1.4 build 140225","1","+.","2","+","+","+","-","-","1920x1080 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","1280x960 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","1280x720 (MPEG-4, H.264) / 320x288(MJPEG PAL) / 320x240(MJPEG NTSC)","+","-","-","+","+.","+","-","-","Детектор движения","Да","После смены ТВ-стандарта камера перезагружается.","3.2.28.1517"]
["Oncam Grandeye","Oncam Grandeye Halocam IPC","Fisheye Camera","2.1.3","1","+","4","+","-","-","-","-","2144x1944","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.28.1517"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-5200(H)","Camera","2.21_131224","1","+","4","+","+","+","-","-","1280x1024","1024x768","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.28.1517"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200 / SNP-6200H","Camera","3.01_140529","1","+.","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","+","+","+","+","+","+.","Детектор движения; Анализ ситуации","Да","Список встроенных детекторов камеры:Изменение положенияВход в областьВыход из областиИсчезновение из областиПоявление в областиПересечение линии","3.2.28.1517"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200RH","Camera","3.00_140302","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","+","+","+","+","+","-","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","На камере есть детектор анализ ситуации и детектор лиц.Диапазон значений битрейта на камере зависит от значения разрешения.","3.2.28.1517"]
["Vivotek","Vivotek FE8171V","Fisheye Camera","FE8171-VVTK-0100h","1","+","4","+","+","+","-","-","1536x1536","1056x1056","384х384","+","-","+","-","-","+","+","-","-","Нет","Через Onvif работает видео и звук.В ПО ITV разворот в фишай мониторе и виртуальный PTZ на полном и высоком разрешении работает на прошивках начиная с этой (0100h) ","3.2.27.1510"]
["Vivotek","Vivotek IP8165HP (Onvif)","Camera","IP8165-VVTK-0100f","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","640x360","+","-","+","+","+","-","+","-","-","Да",null,"3.2.28.1516"]

{"sheet":"AxxonNext","index":3,"n_rows":39,"n_cols":22,"rows_kept":39,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Streams","MJPEG","MPEG","H264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Analytics","Notes","DP build"]
["3S Vision","3S Vision N6071","Camera","V1.10_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","1600x1200","+","-","-","-","-","-","-","-","Диапазон доступных значений битрейта меняется в зависимости от значения выбранного разрешения.Диапазон доступных разрешений меняется в зависимости от значения настройки sensor-mode.","3.2.28.1516"]
["3S Vision","3S Vision N4012 / N5012","Camera","V1.04_STD-1.20131127","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","+","+.","+","Детектор движения; Детектор взлома",null,"3.2.27.1510"]
["3S Vision","3S Vision N4011","Camera","V1.04_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","-","-","+.","+","Детектор движения; Детектор взлома","Диапазон значений битрейта зависит от значения разрешения.","3.2.28.1514"]
["3S Vision","3S Vision N3071 / N3072","Camera","V1.08_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","1600x1200","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Настройка ТВ-стандарт переключает режим соотношения сторон изображения и максимальное разрешение. Для PAL 16:9 и 1280х720 Для NTSC 4:3 и 1600х1200","3.2.28.1516"]
["3S Vision","3S Vision N5011","Camera","V1.05.2_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","-","+.","+.","+","Детектор движения; Детектор взлома","Диапазон значений битрейта зависит, от значения разрешения.","3.2.28.1516"]
["ACTi","ACTi ACM-8511","Camera","v3.14.19","1","1","+","+","-","-","-","720x480","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения",null,"3.2.28.1512"]
["ACTi","ACTi TCM-5611","Camera","4.12.09","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для многопоточного режима одновременно могут быть доступны кодеки в следующих комбинациях:h.264 + h.264 или h.264 + MJPEGMJPEG + h.264, MJPEG + MJPEG или MJPEG + MPEG4MPEG4 + MPEG4 или MPEG4 + MJPEGДля использования многопоточного режима в Интеллект необходимо предварительно активировать его в веб интерфейсе камеры: Setup -> Video & Audio -> Video -> Compression -> поставить галочку Stream 2 Enabled","3.2.28.1514"]
["ARH","ARH FreewayCam","ANPR","V3.1.2.8","1","2","-","-","+","-","-","from WEB","+","-","-","-","-","+","+","-",null,"3.2.28.1514"]
["ARH","ARH ParkIT 1.3MP","ANPR","V3.1.2.8","1","2","-","-","+","-","-","from WEB","+","-","-","-","-","+","+","-",null,"3.2.28.1514"]
["AVTech","AVTech AVM302","Camera","1066-1029-1043-1008","1","3","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","+","-","-","+","-","-",null,"3.2.28.1519"]
["AVTech","AVTech AVM359","Camera","1066-1029-1043-1008","1","3","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","+","-","-",null,"3.2.28.1519"]
["AVTech","AVTech AVM311A","Camera","1066-1029-1043-1008","1","3","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","+","+.","-",null,"3.2.28.1518"]
["AVTech","AVTech AVM417A","Camera","1034-1007-1024-1003","1","3","+","+","+","-","-","1280x720","+","-","+","+","-","+","+.","-",null,"3.2.28.1519"]
["Axis","Axis P1346","Camera","5.40.9.5","1","5","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","+.","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","\n1. камера не поворотная, но есть \"цифровая телеметрия\". Чтобы заработало в Intellecte необходимо поставить галочку в родном вебе \"enable PTZ\", в режиме View Areas\n \n2. При включенной \"цифровой телеметрии\" разрешение видеопотока будет ограничено разрешением, выставленным в настройках телеметрии. В этом случае переключатель разрешений в Intellecte будет игнорироваться.\n \n3. Пресет №1 зарезервирован за Home position\n \n4. максимальное разрешение зависит от режима Capture mode, включенного на камере\n \n5. при Capture mode HDTV или 2MP видео в Полном разрешении в Intellecte не отображается. Чтобы видео появилось, необходимо в веб-интерфейсе сменить разрешение на 1920х1080 или 1600х1200 соответсвенно. Разрешения Высокое и Стандартное доступны при любых режимах Capture mode ","3.2.28.1512"]
["Axis","Axis Q6045-E","Camera","5.55.1.1  ","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+.","-","-","Детектор движения","На камере есть следующие детекторы: детектор входа и выхода с территории, детектор ограждения, счетчик объектов.","3.2.28.1514"]
["Bosch","Bosch DINION NBN-498-P IVA","Camera","5.73 (40500573)","1","3","+","-","+","-","-","704x576","+","-","+","-","-","-","+","Детектор движения","Лучи/Реле работают только если подключаться к камере с логином «service».","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch DINION IP starlight 7000 HD / FLEXIDOME IP starlight 7000 RD / FLEXIDOME IP starlight 7000 VR","Camera","5.90.0112 (12510590)","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения; Аналитика IVA","Камера поддерживает встроенную аналитику IVA (intelligent video analytics)Для получения разрешения 1280x1024 необходимо в веб интерфейсе камеры включить режим DINION IP starlight 7000 HD 1,3МП для настройки Application variantСмена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD(настройка Property в веб-интерфейсе камеры)Для корректного воспроизведения видео из внешнего архива камеры необходимо в веб интерфейсе камеры, для профиля установленного на запись, установить режим \"IP\" для настройки GOP structure","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch VIP X16 XF E","Encoder","5.70 (28500570)","16","3","+","-","+","-","-","704x576","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Настройки контроллера телеметрии в Интеллекте должны совпадать с настройками на вкладке COM1 в веб-интерфейсе камеры.","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch DINION IP 7000 HD / FLEXIDOME IP 7000 RD / FLEXIDOME IP 7000 VR","Camera","5.90 (12510590)","1","3","+","-","+","-","-","from web (H.264) / 1920x1080 (MJPEG)","+","-","-","-","-","-","-","-","На камере есть аналитика IVA. ","3.2.28.1516"]
["Bosch","Bosch AutoDome Jr 800 HD","Camera","5.72 (28500572)","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+","-","-","-",null,"3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP dynamic 7000 HD / AUTODOME IP 7000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения","Смена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD настройки \"видеопоток 1(2)\".  ","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch FLEXIDOME IP micro 2000 HD","Camera","5.90.0126 (26510590)","1","3","+","-","+","-","-","H.264: from web / mjpeg: 1280x720","+","-","+","-","-","-","-","Аналитика VCA","На камере есть аналитика VCA.","3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch TINYON IP 2000 / FLEXIDOME IP micro 2000","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","3","+","-","+","-","-","640x480","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.2.28.1519"]
["Bosch","Bosch TINYON IP 2000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","+","-","-","-","Детектор движения","Переключение между режимами стандартных разрешений, до D1 включительно, и HD разрешения производится через пункт меню Encoder Streams, в веб интерфейсе камеры. В режиме HD разрешения доступно только одно фиксированное разрешение - 1280x720 и его изменение невозможно, в режиме же SD разрешений их можно изменять между QVGA и VGA с помощью настройки \"Разрешение\" в Интеллект.","3.2.28.1519"]
["CNB","CNB IVC 4000T","Camera","XNET.T1-1.0.10.1222","1","2","+","+","-","-","-","640x480","+","-","-","-","-","-","+","-","\n\n Разрешение меняется сразу для обоих стриммингов одновременно. Это особенность самой камеры. По утверждению производителя, в настоящий момент интеграция лучей не представляется возможной.  ","3.2.28.1517"]
["D-Link","D-Link DCS-2103 / DCS-2130","Camera","1.20","1","3","+","+","+","-","-","1024x768 (PAL) / 1280x800 (NTSC)","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения",null,"3.2.28.1514"]
["eVidence","eVidence Apix Dome/E2 LED 309","Camera","VC1.0.14_ST","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+.","+","-","+","+","Детектор движения","Диапазон значений битрейта зависит от значения FPS","3.2.28.1514"]
["eVidence","eVidence Apix Dome/E2 309","Camera","VC1.0.14_ST","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+.","+","-","+","+","Детектор движения","Диапазон значений битрейта зависит от значения FPS","3.2.28.1514"]
["HikVision","Hikvision DS-2DF7286-A","Camera","V5.1.4 build 140225","1","2","+","+","+","-","-","1920x1080 (MPEG-4, H.264) / 704x576(MJPEG PAL) / 704x480(MJPEG NTSC)","+","-","-","+","+.","+","-","Детектор движения","После смены ТВ-стандарта камера перезагружается.","3.2.28.1517"]
["Infinity","Infinity TPC-3000AT 3312","Camera","v1.6_h044014_235","1","3","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для камеры доступны пять разрешений - 640х360/480, 1280х720, 1920х1080, 2048х1536. При этом одновременно доступны могут быть только два, либо 640х360 и 1280х720, либо 640х360 и 1920х1080, либо 640х480 и 2048х1536. Выбор максимального производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Source Resolution.В ПО ITV полному/высокому/стандартному значению разрешения соответствуют значения 2048x1536/1280x720/640х360(480). Поэтому если для выбранного режима Source Resolution недоступно одно из этих значений разрешений то значение не примениться.У камеры могут быть два значения максимальной частоты кадров - 20 к/с или 25 к/с соответствующие режимам максимального разрешения. Соответственно 20 к/с для 2048х1536 и 25 к/с для 1920х1080/1280х720 Выбор режима производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Video System.После сброса камеры на заводские настройки, для корректного применения настроек в продукте, нужно  в веб-интерфейсе камеры применить нескольок разных настроек.","3.2.28.1512"]
["Oncam Grandeye","Oncam Grandeye Halocam IPC","Fisheye Camera","2.1.3","1","14","+","-","-","-","-","2144x1944","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.28.1517"]
["Probe","Probe PIB-H2000ATIR","Camera","1.1.3_20131226","1","3","+","+","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","-","Третий поток доступен только при условии, что для первого потока выбрано разрешение 720p.","3.2.28.1519"]
["RTSP","RTSP Device","НД","auto","1","3","+","+","+","-","-","from WEB","+","-","-","-","-","-","-","-","Для получения нескольких потоков в поле адрес нужно указать URL'ы потоков в одной строке, разделяя символом \";\" без пробелов.","3.2.28.1518"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-5200(H)","Camera","2.21_131224","1","9","+.","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения",null,"3.2.28.1517"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200 / SNP-6200H","Camera","3.01_140529","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+.","+","+","Детектор движения; Анализ ситуации","Список встроенных детекторов камеры:Изменение положенияВход в областьВыход из областиИсчезновение из областиПоявление в областиПересечение линии","3.2.28.1517"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200RH","Camera","3.00_140302","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+.","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","На камере есть детектор анализ ситуации и детектор лиц.Диапазон значений битрейта на камере зависит от значения разрешения.","3.2.28.1517"]
["Vivotek","Vivotek FE8171V","Fisheye Camera","FE8171-VVTK-0100h","1","4","+","+","+","-","-","1536x1536","+","-","+","+","-","+","+","-","Через Onvif работает видео и звук.В ПО ITV разворот в фишай мониторе и виртуальный PTZ на полном и высоком разрешении работает на прошивках начиная с этой (0100h) ","3.2.27.1510"]
["Vivotek","Vivotek IP8165HP (Onvif)","Camera","IP8165-VVTK-0100f","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+.","+","+","-","+","-",null,"3.2.28.1516"]

{"sheet":"Special Notes","index":4,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Brand","Особые заметки ","Special comments "]
["!ONVIF","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["!PSIA","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["ACTi","В случае проблем с видеопотоком (рывки, артефакты изображения) рекомендуется отключить в веб-интерфейсе RTP B2 заголовки (запрос http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) или обновить устройство на последнюю версию прошивки.","If you have problems with video such as artifacting etc., you should disable the RTP B2 headings in the web interface (go to http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) or update the firmware."]
["Arecont Vision","В случае, если устройство имеет логин и пароль не по умолчанию, поиск будет работать некорректно - камеру нужно добавлять вручную.","If there's a non-default login and password setting on the device, it will be identified incorrectly and you will have to add it manually."]
["AXIS","Для получения видео с кодеком H264 в ПО ITV/Axxon в настройках RTSP на камере должен быть указан 554 порт. Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To receive video using codec H264 in ITV | AxxonSoft products in device settings RTSP port must be set as 554 port. To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Bosch","Информация по h263:\n1.  Для того, чтобы получить видео в ПО ITV в веб-интерфейсе камеры необходимо выбрать кодек MPEG4-SH++, а в Интеллекте выбрать граббер \"Bosch\".\n2.  Для корректного воспроизведения видео необходимо в веб-интерфейсе камеры менять значение параметра \"I-frame distance\" c 0 на любое другое. \n\nДругие примечания:\nВ случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","Comments on H263:\n1.  To get video in Intellect, choose Bosch grabber in the VMS and select  MPEG4-SH++  in the camera's web interface.\n2.  To get video playback right, the \"I-frame distance\" value in the camera's web interface must be other than 0. \nOther notes:\nIn case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["EverFocus","Чтобы в Интеллекте работал аудио-выход в настройках динамика необходимо выбрать кодек \"VNDR.0.9\".","To make audio output in Intellect work, select VNDR.0.9 codec in the speaker settings."]
["Grandstream","В Интеллект вендору \"Grandstream\" соответствуют платы видеоввода \"GS\".","In Intellect, Grandstream products correspond to the GS video capture cards."]
["Jassun","В случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","In case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["Panasonic i-Pro","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Sony","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Stretch","В ПО VideoIQ7 не работает кодек SVC.","In VideoIQ7, the SVC codec doesn't work."]
["Vivotek","Частота опорных кадров для кодеков H264 и MPEG4 в Интеллекте настраивается в миллисекундах и может принимать следующие значения: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.","In Intellect, you can set up the keyframe rate of H264 and MPEG4 in milliseconds at: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000."]

{"sheet":"AS IS","index":5,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["RTSP-protocol","RTSP-client"]
[null,"web-cam / usb-cam"]

{"sheet":"Out of Support","index":6,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["StreamLabs","WaveHub"]