{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Legend(RU)","Legend(EN)","Intellect","AxxonNext","Special Notes","AS IS","Out of Support"],"not_rendered":{"images":6,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Legend(RU)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[11,1,16,2],[17,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Промежуточный список IP-устройств, поддерживаемых компанией ITV | AxxonSoft\nв DriversPack 3.2.30.1575"]
[]
["Версия документа V5 от 19.02.2015"]
["Актуально для релиза ПО «Интеллект» 4.9.4, ПО  «Интеллект Лайт» и Axxon Next 3.6.2"]
[null,"Закладки"]
[null,"Intellect","Список устройств, поддерживаемых в \"Интеллект\", \"Интеллект Лайт\""]
[null,"Axxon Next","Список устройств, поддерживаемых в Axxon Next"]
[null,"AS IS","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,"Out of Support","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается, т.к. устройства сняты с поддержки самим производителем. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,null,"используйте стандартные функции Excel для поиска необходимой информации в списках"]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Будьте внимательны! \nКомпания несет ответственность за стабильную работу  с  ПО только IP-устройств, указанных в этом документе.  Обращайте внимание на версию прошивки и точное наименование модели для корректной совместной работы ПО и IP-устройства."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Данная версия файла промежуточная и постоянно обновляемая! \nСписок остальных IP-устройств смотрите на странице https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru"]

{"sheet":"Legend(EN)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[16,1,21,2],[22,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Temporary list of  IP-devices, supported with DriversPack 3.2.30.1575 AxxonSoft"]
[]
["Document version V5 of February  19, 2015"]
["Is relevant for Axxon Intellect Enterprise v4.9.4, Axxon Intellect Lite and Axxon Next 3.6.2"]
[null,"Sheets"]
[null,"Axxon Intellect Enterprise","List of devices, integrated to Axxon Intellect Enterprise and Axxon Intellect Lite "]
[null,"Axxon Next","List of devices, integrated to Axxon Next"]
[null,"AS IS","List of unsupported integrations which can be used at your own discretion "]
[null,"Color designations in the table  \"Full list\""]
[null,null,"New integrations in the version are underlined orange"]
[null,null,"Improved integrations  in the version are undelined pink"]
[null,null,"Integrations, borrowed from the earlier versions are underlined blue"]
[null,"Out of Support","List of unsupported devices since they are no longer supported by manufacturers. You are free to try them as you wish."]
[null,null,"use the  Excel standard functions for searching the necessary information in the lists"]
[]
[]
[null," Pay attention!\nThe company is only  responsible for sustained performance of the software with IP-devices, stated in this document. Draw your attention to the firmware version and exact model name for correct joint cooperation of the software and IP-device."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dear partners! Current version of file is intermediate and constantly updated! \nThe list of other IP-devices is located on page https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En"]

{"sheet":"Intellect","index":2,"n_rows":67,"n_cols":27,"rows_kept":67,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Multistream","Streams","MJPEG","MPEG","H.264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Mid resolution","Min resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Built-in Storage","Analytics","x64 modules support","Notes","DP Build"]
["3S Vision","3S Vision N6079","Camera","V1.03.2_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","UXGA Mode: 1600x1200, WXGA Mode: 1280x720","UXGA Mode: 640x480, WXGA Mode: 1280x720","UXGA Mode: 320x240, WXGA Mode: 640x352","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1564"]
["3S Vision","3S Vision N3011","Camera","V1.05.2_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080(PAL) / 2560x1920(NTSC)","1280x720(PAL) / 1280x960(NTSC)","720x400(PAL) / 640x480(NTSC)","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Нет",null,"3.2.29.1553"]
["3S Vision","3S Vision N6076","Camera","V1.08.0_STD-1","1","+","3","+","-","+","-","-","1600x1200","1280x720(PAL) / 640x480(NTSC)","640x352 (PAL) / 320x240 (NTSC)","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1566"]
["ACTi","ACTi ACM-8511","Camera","v3.14.19","1","-","1","+","+","-","-","-","720x480","640x480","352x240","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5211(E)","Camera","5.05.07","1","-","-","+","+","+","-","-","2032х1920","1920х1080","640х480","+","-","+","-","+.","+","+","-","-","Да","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5311 / KCM-5311E","Camera","5.03.02","1","-","-","+","+","+","-","-","1920x1080","1280x720","640x480","+","-","+","-","+.","+","+","-","-","Да","Устройство поддерживает 2 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7211","Camera","5.03.02","1","-","-","+","+","+","-","-","2032x1920","1920x1080","640x480","+","-","+","-","+.","+","+.","-","-","Да","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\nmjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\nmpeg4+mjpeg/mpeg4;\nh264+mjpeg/j264\n3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7111","Camera","5.03.02","1","-","-","+","+","+","-","-","2032х1920","1920х1072","640x480","+","-","+","-","-","+","+.","-","-","Да","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACM-4001","Camera","A1D-V3.14.19","1","-","1","+","+","-","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACM-5611","Camera","A1D-220-V3.14.19-AC","1","-","1","+","+","-","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","+","-","-","+","+","-","-","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-1231","Camera","V4.12.09-AC","1","-","-","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGДля получения видео по Axxon Next с двух потоков или со второго потока необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\".Детектор движения на камере доступен только если на первом потоке стоят кодеки H.264 и MPEG4.Если режим экспозиции выставить в ручной режим, то для настройки баланс белого становится недоступным значение \"авто\"Диапазон значений fps зависит от значения разрешения.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-3511","Camera","4.10.07","1","-","-","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-7411","Camera","V4.10.07-AC","1","-","-","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-4201","Camera","V4.07.15-AC","1","-","-","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","+","-","-","-","-","-","-","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-5611","Camera","4.12.09","1","+","2","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для многопоточного режима одновременно могут быть доступны кодеки в следующих комбинациях:h.264 + h.264 или h.264 + MJPEGMJPEG + h.264, MJPEG + MJPEG или MJPEG + MPEG4MPEG4 + MPEG4 или MPEG4 + MJPEGДля использования многопоточного режима в Интеллект необходимо предварительно активировать его в веб интерфейсе камеры: Setup -> Video & Audio -> Video -> Compression -> поставить галочку Stream 2 EnabledЕсли версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-3911 / KCM-7911","Fisheye Camera","5.12.12","1","-","-","+","+","+","-","-","2032x1920","1920x1072","640x480","+","-","+","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-4511","Camera","v4.12.09","1","-","-","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да"," Детектор движения работает только при H.264 или MPEG4 на 1-ом потокеЕсли версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-5111","Camera","v4.12.09","1","+","2","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да"," Веб-интерфейс работает только в браузере IE8 x32 Детектор движения работает только при H.264 или MPEG4 на 1-ом потоке.Между потоками камеры есть следующая зависимость: если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4; если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодеки; если на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEG.Активация двухпоточного режима в камере, для Интеллект, производится через веб интерфейс камеры. Setup -> Video -> Compression -> Streams 2.Диапазон значений fps зависит от значения разрешения.Для получения видео по Axxon Next с двух потоков или со второго потока необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\".Если режим экспозиции выставить в ручной режим, то для настройки баланс белого становится недоступным значение \"авто\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5111","Camera","5.07.05","1","-","-","+","+","+","-","-","2032x1920","1920x1072","640x480","+","-","+.","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D11 / D21 / D31 / D41 / D41A / D51 / D54 / D61 / D64 / D71 / D81  / E21 / E21V / E31 / E41 / E45 / E51 / E52 / E61 / E64 / E66 / E71 / E81 / E85 / E91 / E94","Camera","A1D-500-V6.06.16-AC","1","+","2","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","640x360 (PAL) / 640x480 (NTSC)","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Прошивка 6.01.06: Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E11","Camera","6.07.23","1","+","2","+","-","+","-","-","1280x720","800x600","320x240","+","-","+","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","В ПО Axxon аудио-кодек и для микрофона и для динамика устройства устанавливается в настройках объекта Микрофон.Для использования двухпоточного режима в Интеллект, необходимо предварительно включить двухпоточный режим в web-интерфейсе камеры.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACD-2000Q","Encoder","V3.04.08","4","-","-","+","+","-","-","-","720x480","720x480","352x240","+","-","-","-","-","+","+","-","-","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E12","Camera","V6.07.24","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","800x600","PAL: 320x240 / NTSC: 640x480","+","-","+","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Активация двухпоточного режима в камере, для Интеллект, производится через веб интерфейс камеры.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7311","Camera","5.08.06","1","-","-","+","+","+","-","-","2032x1920","1920x1072","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E13","Camera","V6.03.17","1","-","-","+.","-","+","-","-","2592x1944","2048x1536","640x360","+","-","+","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E23 / E44 / E44A / D62 / E67 / E84 / E95","Camera","6.03.17","1","-","-","+.","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","640x360","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Нет","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D12 / D32 / D42 / D42A / D52 / D55 / D65 / D72 / D82 / E24 / E32 / E34 / E42 / E46 / E53 / E62 / E65 / E72 / E74 / E82 / E86 / E92","Camera","V6.03.17","1","-","-","+.","-","+","-","-","2048x1536","1920x1080","640x360","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D22 / E22 / E33 / E43 / E43A / E54 / E63 / E73 / E83","Camera","V6.04.15","1","-","-","+","-","+","-","-","2592x1944","2048x1536","640x480 (NTSC) / 640x360 (PAL)","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки. V6.03.17Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-8211","Camera","5.12.12","1","-","-","+","+","+","-","-","1920x1080","1280x720","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGПри выборе в по Axxon Next двухпоточного режима рекомендуется для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\". Также необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\", если в режиме однопоточности необходимо получать видео со второго потокаДля того чтобы настройка фокуса работала в продукте, необходимо в веб-интерфейсе камеры режим управления фокусом выставить в ручной режим.Детектор движения работает только с кодеками H.264 и MPEG4Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5511","Camera","V5.11.17","1","-","-","+","+","+","-","-","1920х1072","1280x720","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["Avigilon","Avigilon 3.0W-H3-D2 (ONVIF)","Camera","2.4.2.8","1","-","1","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x960","768x576","+","-","+","-","+","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1575"]
["AVTech","AVTech AVM302","Camera","1066-1029-1043-1008","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","+","-","-","+","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]
["AVTech","AVTech AVM359","Camera","1066-1029-1043-1008","1","+","3","+","+","+","-","-","1280x1024","640x480","320x240","+","-","-","-","-","+","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Axis","Axis P3343","Camera","5.20.1","1","+","4","+","-","+.","-","-","800x600","640x480","320x240","+","-","+","+","+","+","+","-","-","Да","\n1. камера не поворотная, но есть \"цифровая телеметрия\". Чтобы заработало в Intellecte необходимо поставить галочку в родном вебе \"enable PTZ\", выставить разрешение не больше чем ограниение на странице телеметрии и сделать увеличение.\n2. помимо \"цифровой\" телеметрии у камеры есть оптические зум и фокус, но они не интегрированы. Настраиваются из родного веба.\n3. пресет №1 = home position\n4. При просмотре H.264 видео с максимальными настройками возможно возникновение эффекта отображения видео в \"рваном\" ритме (видеопоток идет рывками, частота отображения кадров \"плавает\"). Для устранения этого эффекта необходимо изменить настройки (качество, а также частота кадров и разрешение) в сторону уменьшения.\n5. В настройках микрофона при выборе кодека AAC и частоты дискретизации 8 КГц необходимо выбирать битрейт <= 32 Кбит/с","3.2.30.1564"]
["Basler","Basler avA2300-25gm","Camera","105577-03;U;avA2300_25g;V1.3-3;0","1","-","1","-","-","-","-","-","from WEB","Выбор через WEB","Выбор через WEB","-","-","-","-","-","-","-","-","-","Нет"," Камера машинного зрения, выдаёт поток несжатых видеоданных. Работа камеры возможна только в Интеллект. Для корректной работы желательно подключение камеры напрямую к сетевому адаптеру сервера без промежуточных коммутаторов и других устройств.Максимальный FPS для камеры зависит от выбранного разрешения. Для MONO8 до 3,2Мп 33 к/с, при полном 25 к/с. Для YUV при 2Мп 25 к/с, при 3Мп 16 к/с, при полном 12 к/с.","3.2.30.1556"]
["Beward","Beward BD3570RC / BD3570 / BD3570DVZ / BD3570DRZ / BD3570DR / BD3570DM / BD3570D / BD3570RCV / BD3570DRV / BD3570RV / BD35C","Camera","bw20141114NSA","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.29.1552"]
["Beward","Beward BD3570RVZ","Camera","bw20141114NSA","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536 (h264) / 1920x1080 (MJPEG)","1024x768","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","-","Да","Доступные разрешения для второго потока зависят от разрешения первого и не могут быть больше, чем на первом. Зависимость необходимо отслеживать через web-интерфейс.PTZ на камере представлена в виде возможности управления моторизированным объективом.","3.2.30.1569"]
["Bosch","Bosch NBN-932V-IP","Camera","5.93.0025","1","+","3","+","-","+","-","-","from WEB(H.264) / 1920x1080(mjpeg)","H.264: 768x432 / mjpeg: 1280x720","H.264: 352x240 / mjpeg: 512x288","+","-","-","-","-","-","-","-","Аналитика IVA","Да","Для Интеллект разрешение h.264 потока настраивается в веб-интерфейсе камеры. В продукте настройка разрешения доступна только для потока в MJPEGВcтроенный детектор IVA4 (intelligent video analytics)","3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch DINION IP 7000 HD / FLEXIDOME IP 7000 RD / FLEXIDOME IP 7000 VR","Camera","5.90 (12510590)","1","+","3","+","-","+","-","-","from web (H.264) / 1920x1080 (MJPEG)","from web (H.264) / 1280x720 (MJPEG)","from web (H.264) / 512x288 (MJPEG)","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","На камере есть аналитика IVA. ","3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP starlight 7000 HD","Camera","5.93.0025 (25500593)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x480","768x432","352x240","-","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch AutoDome 700 IP","Camera","5.73.0040 (40500573)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x576","704x576","352x288","-","-","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Canon","Canon VB-M40","Camera","Ver. 1.1.0","1","-","-","+","-","+","-","-","1280x960","640x480","320x240","-","-","-","-","+.","+.","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Canon","Canon VB-H610 / VB-H610D","Camera","1.2.0","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","960x540","480x270","+","-","+","-","-","+","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]
["DiGieyes","DiGieyes DE-HDXXXX","Camera","1.13.0.2","1","+","2","+","-","+","-","-","1280x1024","1280x960","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Нет","Камеры DE-HD6012 / DE-HD6322 поддерживают следующие разрешения:AN:видеопоток высокого качества - 1920x1080, 1280x720;видеопоток низкого качества - 704x576, 640x480, 640x352, 320x240Интеллект:стандартное - 640x480;высокое - 1920x1080;полное - 1920x1080. ","3.2.30.1564"]
["EasyN","EasyN F-series","НД","4.37.2.38","1","-","-","+","-","-","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","+.","-","+","+.","+","-","+","Нет","Из серии устройств проверялась модель FM166IТревога от встроенного детектора длится ровно минуту независимо от фактической продолжительности события - особенность камеры.Макс fsp: 640x480 - 15 fps | 320x240 - 20 fps | 160x120 - 30 fps ","3.2.30.1564"]
["GBT28181","GBT28181","Camera","НД","1","-","1","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","-","-","-","-","+","-","-","-","-","Нет","Камеру надо настраивать следующим образом:server ip - адрес вашего компьютераserver port - 5060, т.к. драйвер пока работает только с нимdevice id - на всех камерах должен быть установлен и должен быть разнымRefreshRegTime нужно сделать поменьше, чтобы не ждать долго автодетекта. Т.к. автодетект происходит наоборот, от камеры к продукту(настройка на разных камерах может называться немного по другому)В продуктах в поле ip адреса вбиваем device id, который установили на камереАвтоопределение, чтобы оно заработало обязательно нужно чтобы камера находилась в локальной сетиДля корректной работы PTZ нужно выставить RefreshRegTime в более чем 600","3.2.30.1564"]
["Infinity","Infinity TPC-3000AT 3312","Camera","v1.6_h044014_235","1","+","3","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x720","640x360","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Нет","Для камеры доступны пять разрешений - 640х360/480, 1280х720, 1920х1080, 2048х1536. При этом одновременно доступны могут быть только два, либо 640х360 и 1280х720, либо 640х360 и 1920х1080, либо 640х480 и 2048х1536. Выбор максимального производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Source Resolution.В ПО ITV полному/высокому/стандартному значению разрешения соответствуют значения 2048x1536/1280x720/640х360(480). Поэтому если для выбранного режима Source Resolution недоступно одно из этих значений разрешений то значение не примениться.У камеры могут быть два значения максимальной частоты кадров - 20 к/с или 25 к/с соответствующие режимам максимального разрешения. Соответственно 20 к/с для 2048х1536 и 25 к/с для 1920х1080/1280х720 Выбор режима производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Video System.После сброса камеры на заводские настройки, для корректного применения настроек в продукте, нужно  в веб-интерфейсе камеры применить нескольок разных настроек.","3.2.30.1574"]
["Jassun","Jassun JSI-DPV200IR / JSI-XV200IR / JSI-D200IR / JSI-DV200IR / JSI-C200IR","Camera","1.0.5.1.034","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x960","640x480","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1569"]
["Jassun","Jassun JSI-XV300IR","Camera","1.0.5.1.034","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x960","640x480","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Если выставить максимальное значение разрешения на обоих потоках то камера работает нестабильно.Диапазон значений настройки минимального времени экспозиции зависит от выбранного значения максимального времени экспозиции. ","3.2.30.1564"]
["Jassun","Jassun JSI-X200IR / JSI-DP200IR","Camera","1.0.5.5.016","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Jassun","Jassun JSI-B300DC","Camera","1.0.5.1.034","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x960","640x480","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Если выставить максимальное значение разрешения на обоих потоках то камера работает нестабильно.","3.2.30.1564"]
["LTV","LTV ISDNO20-EM2 ","Camera","3.4.1","1","+","2","-","-","+","-","-","1920x1080","1920x1080","1920x1080","+","-","+","-","+.","-","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5 / LTV-ICDM1-E6231L-V7-22","Camera","3.4.1","1","+","2","-","-","+","-","-","1280x1024","1280x720","704x576","+","-","+","-","-","-","+","-","-","Да",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM2-E8231L-F","Camera","3.4.1","1","+","2","-","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","1280x720","+","-","+","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T7230-V3-9","Camera","1.05","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x960","320x240","+","-","+","-","-","-","-","-","-","Да","Телеметрия представлена в виде моторизированного объектива.","3.2.30.1564"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T7230-F2.8","Camera","01.05","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","1280x960","1280x960","+","-","+","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]
["Mobotix","Mobotix T25M / M25M / D25M / Q25M","Camera","MX-V4.3.0.15","1","-","1","+","-","-","-","+","2592x1944","1024x768","640x480","-","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.29.1549"]
["RIVA","RIVA RE4100-OV","Encoder","1.9.0.8","1","+","2","+","-","+","-","-","720x576","640x480","320x240","+","-","-","-","+","+.","+","-","-","Да","В камере есть встроенная видеоаналитика VCA","3.2.30.1574"]
["RIVA","RIVA RE1100-OV","Encoder","1.9.0.8","1","+","2","+","-","+","-","-","720x576","640x480","320x240","+","-","+","-","-","-","-","-","-","Да","В камере есть встроенная видеоаналитика VCA","3.2.30.1574"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-7001 / SND-7011 / SND-7061 ","Camera","1.03_121108","1","+","4","+","-","+","-","-","3 Mpx mode: 2048x1536 / 2 Mpx mode: 1920x1080","3 Mpx mode: 1024x768 / 2 Mpx mode: 800x450","3 Mpx mode: 640x480 / 2 Mpx mode: 320x240","+","-","-","-","-","+","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","В ПО ITV настройку Megapixel Mode следует переключать в веб-интерфейсе камеры.","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200RH","Camera","3.00_140302","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","+","+","+","+","+","-","Детектор движения; Аудиодетектор;  Детектор взлома; Детектор лиц; Анализ ситуации","Да","На камере есть детектор анализ ситуации и детектор лиц.Диапазон значений битрейта на камере зависит от значения разрешения.","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNF-7010 / SNF-7010V / SNF-7010VM","Fisheye Camera","3.00_141007","1","+","4","+","-","+","-","-","2048x1536","1024x768","640x480","+","-","+","+","-","-","-","-","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","Да","При работе со встроенной аналитикой нужно учитывать, что при изменении значений настроек \"отразить вертикально\" и \"отразить горизонтально\" соответствующим образом отражаются и зоны детектирования","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-6010","Camera","3.00_141101","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","+","+","+.","Детектор движения; Детектор взлома; Анализ ситуации","Да",null,"3.2.30.1564"]
["SEEnergy","SEEnergy SVR-104 / SVR-108 / SVR-116 / SVR-116 Plus","NVR","1.7.12.30054084","4","-","1","+","+","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","-","-","-","-","-","-","-","-","-","Нет",null,"3.2.30.1573"]
["SimpleIP Cam","SimpleIP SPCHD-241VDS","Camera","2.8.1.0O_201309111214_P4P","1","-","-","-","-","+","-","-","1920x1080","1920x1080","352x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1564 "]
["SimpleIP Cam","SimpleIP SPCHD-260VO.IRS / SPCHD-231VBIRS / SPCHD-221VDIRS","Camera","2.8.2.0O_201309111214_P2P","1","-","-","-","-","+","-","-","1280x720","1280x720","352x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.2.30.1564"]

{"sheet":"AxxonNext","index":3,"n_rows":67,"n_cols":22,"rows_kept":67,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Streams","MJPEG","MPEG","H264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Analytics","Notes","DP build"]
["3S Vision","3S Vision N6079","Camera","V1.03.2_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","UXGA Mode: 1600x1200, WXGA Mode: 1280x720","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.2.30.1564"]
["3S Vision","3S Vision N3011","Camera","V1.05.2_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","2560x1920","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.2.29.1553"]
["3S Vision","3S Vision N6076","Camera","V1.08.0_STD-1","1","3","+","-","+","-","-","1600x1200","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.2.30.1566"]
["ACTi","ACTi ACM-8511","Camera","v3.14.19","1","1","+","+","-","-","-","720x480","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5211(E)","Camera","5.05.07","1","7","+","+","+","-","-","2032х1920","+","-","+","-","+.","+","+","-","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5311 / KCM-5311E","Camera","5.03.02","1","3","+","+","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","+.","+","+","-","Устройство поддерживает 2 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7211","Camera","5.03.02","1","7","+","+","+","-","-","2032x1920","+","-","+","-","+.","+","+","-","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\nmjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\nmpeg4+mjpeg/mpeg4;\nh264+mjpeg/j264\n3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Камера не поворотная, но есть встроенный трансфокатор.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7111","Camera","5.03.02","1","7","+","+","+","-","-","2032х1920","+","-","+","-","-","+","+","-","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACM-4001","Camera","A1D-V3.14.19","1","1","+","+","-","-","-","640x480","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACM-5611","Camera","A1D-220-V3.14.19-AC","1","1","+","+","-","-","-","1280x1024","+","-","+","-","-","+","+","-","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-1231","Camera","V4.12.09-AC","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGДля получения видео по Axxon Next с двух потоков или со второго потока необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\".Детектор движения на камере доступен только если на первом потоке стоят кодеки H.264 и MPEG4.Если режим экспозиции выставить в ручной режим, то для настройки баланс белого становится недоступным значение \"авто\"Диапазон значений fps зависит от значения разрешения.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-3511","Camera","4.10.07","1","-","+","+","+","-","-","1280x1024","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-7411","Camera","V4.10.07-AC","1","-","+","+","+","-","-","1280x1024","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-4201","Camera","V4.07.15-AC","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","-","-","+","-","-","-","-","-","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-5611","Camera","4.12.09","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для многопоточного режима одновременно могут быть доступны кодеки в следующих комбинациях:h.264 + h.264 или h.264 + MJPEGMJPEG + h.264, MJPEG + MJPEG или MJPEG + MPEG4MPEG4 + MPEG4 или MPEG4 + MJPEGДля использования многопоточного режима в Интеллект необходимо предварительно активировать его в веб интерфейсе камеры: Setup -> Video & Audio -> Video -> Compression -> поставить галочку Stream 2 EnabledЕсли версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-3911 / KCM-7911","Fisheye Camera","5.12.12","1","10","+","+","+","-","-","2032x1920","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-4511","Camera","v4.12.09","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","-","-","-"," Детектор движения работает только при H.264 или MPEG4 на 1-ом потокеЕсли версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi TCM-5111","Camera","v4.12.09","1","2","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения"," Веб-интерфейс работает только в браузере IE8 x32 Детектор движения работает только при H.264 или MPEG4 на 1-ом потоке.Между потоками камеры есть следующая зависимость: если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4; если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодеки; если на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEG.Активация двухпоточного режима в камере, для Интеллект, производится через веб интерфейс камеры. Setup -> Video -> Compression -> Streams 2.Диапазон значений fps зависит от значения разрешения.Для получения видео по Axxon Next с двух потоков или со второго потока необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\".Если режим экспозиции выставить в ручной режим, то для настройки баланс белого становится недоступным значение \"авто\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5111","Camera","5.07.05","1","7","+","+","+","-","-","2032x1920","+","-","+.","-","-","+","+","Детектор движения","Устройство поддерживает 3 режима видео (в ASIP выбирается соответствующей настройкой в группе \"Другое\"):\n 1) Однопоточный. Используется поток 0. Максимально доступная частота кадров зависит от выбранного кодека и разрешения.\n 2) Двухпоточный. Используются потоки 1 и 2. Доступность разрешений и значений частоты кадров в одном потоке зависит от текущей конфигурации другого потока. В режиме \"Двойной поток\" доступны комбинации кодеков:\n mjpeg+mjpeg/mpeg4/h264;\n mpeg4+mjpeg/mpeg4;\n h264+mjpeg/j264\n 3) Четырёхпоточный. Используются потоки 3,4,5 и 6. Каждый поток показывает выбранную часть картинки от всего изображения, получаемого камерой. Координаты каждого фрагмента в ASIP задаются в группе настроек \"Другое\".Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D11 / D21 / D31 / D41 / D41A / D51 / D54 / D61 / D64 / D71 / D81  / E21 / E21V / E31 / E41 / E45 / E51 / E52 / E61 / E64 / E66 / E71 / E81 / E85 / E91 / E94","Camera","A1D-500-V6.06.16-AC","1","2","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Прошивка 6.01.06: Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E11","Camera","6.07.23","1","2","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","-","-","-","-","Детектор движения","В ПО Axxon аудио-кодек и для микрофона и для динамика устройства устанавливается в настройках объекта Микрофон.Для использования двухпоточного режима в Интеллект, необходимо предварительно включить двухпоточный режим в web-интерфейсе камеры.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi ACD-2000Q","Encoder","V3.04.08","4","1","+","+","-","-","-","720x480","+","-","-","-","-","-","+","-","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E12","Camera","V6.07.24","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","-","-","Детектор движения","Активация двухпоточного режима в камере, для Интеллект, производится через веб интерфейс камеры.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше ","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-7311","Camera","5.08.06","1","6","+","+","+","-","-","2032x1920","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E13","Camera","V6.03.17","1","2","+.","-","+","-","-","2592x1944","+","-","+","-","-","-","-","Детектор движения","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi E23 / E44 / E44A / D62 / E67 / E84 / E95","Camera","6.03.17","1","2","+.","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","-","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D12 / D32 / D42 / D42A / D52 / D55 / D65 / D72 / D82 / E24 / E32 / E34 / E42 / E46 / E53 / E62 / E65 / E72 / E74 / E82 / E86 / E92","Camera","V6.03.17","1","2","+.","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки.Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi D22 / E22 / E33 / E43 / E43A / E54 / E63 / E73 / E83","Camera","V6.04.15","1","2","+","-","+","-","-","2592x1944","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для корректной работы кодека MJPEG в ПО ITV/Axxon следует в его настройках выбирать низкие значения разрешения, качества и частоты кадров. Это особенность текущей прошивки. V6.03.17Частота опорных кадров задается в секундах и может принимать значения от 1 до 5.Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-8211","Camera","5.12.12","1","2","+","+","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения","Между потоками камеры есть следующая зависимость:если на одном потоке выставить MPEG4, то на другом будут доступны только кодеки MJPEG и MPEG4если на одном потоке выставить MJPEG, то на другом будут доступны все кодекиесли на одном потоке выставить H.264, то на другом будут доступны только кодеки H.264 и MJPEGПри выборе в по Axxon Next двухпоточного режима рекомендуется для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\". Также необходимо для настройки \"режим передачи видеоизображения\" выставить значение \"2 видеопотока\", если в режиме однопоточности необходимо получать видео со второго потокаДля того чтобы настройка фокуса работала в продукте, необходимо в веб-интерфейсе камеры режим управления фокусом выставить в ручной режим.Детектор движения работает только с кодеками H.264 и MPEG4Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["ACTi","ACTi KCM-5511","Camera","V5.11.17","1","3","+","+","+","-","-","1920х1072","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Если версия Driver Pack 3.2.30.1560 и выше, то для корректной работы устройства в ПО Axxon Next, нужно установить версию 3.6.3.164 и выше","3.2.30.1574"]
["Avigilon","Avigilon 3.0W-H3-D2 (ONVIF)","Camera","2.4.2.8","1","1","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","+","-","-","-",null,"3.2.30.1575"]
["AVTech","AVTech AVM302","Camera","1066-1029-1043-1008","1","3","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","+","-","-","+","+","-",null,"3.2.30.1564"]
["AVTech","AVTech AVM359","Camera","1066-1029-1043-1008","1","3","+","+","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","+","+","-",null,"3.2.30.1564"]
["Axis","Axis P3343","Camera","5.20.1","1","-","+","-","+.","-","-","800x600","+","-","+","+","+","+","+","-","\n1. камера не поворотная, но есть \"цифровая телеметрия\". Чтобы заработало в Intellecte необходимо поставить галочку в родном вебе \"enable PTZ\", выставить разрешение не больше чем ограниение на странице телеметрии и сделать увеличение.\n2. помимо \"цифровой\" телеметрии у камеры есть оптические зум и фокус, но они не интегрированы. Настраиваются из родного веба.\n3. пресет №1 = home position\n4. При просмотре H.264 видео с максимальными настройками возможно возникновение эффекта отображения видео в \"рваном\" ритме (видеопоток идет рывками, частота отображения кадров \"плавает\"). Для устранения этого эффекта необходимо изменить настройки (качество, а также частота кадров и разрешение) в сторону уменьшения.\n5. В настройках микрофона при выборе кодека AAC и частоты дискретизации 8 КГц необходимо выбирать битрейт <= 32 Кбит/с","3.2.30.1564"]
["Beward","Beward BD3570RC / BD3570 / BD3570DVZ / BD3570DRZ / BD3570DR / BD3570DM / BD3570D / BD3570RCV / BD3570DRV / BD3570RV / BD35C","Camera","bw20141114NSA","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.29.1552"]
["Beward","Beward BD3570RVZ","Camera","bw20141114NSA","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536 (h264) / 1920x1080 (MJPEG)","+","-","-","-","+","-","-","-","Доступные разрешения для второго потока зависят от разрешения первого и не могут быть больше, чем на первом. Зависимость необходимо отслеживать через web-интерфейс.PTZ на камере представлена в виде возможности управления моторизированным объективом.","3.2.30.1569"]
["Bosch","Bosch NBN-932V-IP","Camera","5.93.0025","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Аналитика IVA","Для Интеллект разрешение h.264 потока настраивается в веб-интерфейсе камеры. В продукте настройка разрешения доступна только для потока в MJPEGВcтроенный детектор IVA4 (intelligent video analytics)","3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch DINION IP 7000 HD / FLEXIDOME IP 7000 RD / FLEXIDOME IP 7000 VR","Camera","5.90 (12510590)","1","3","+","-","+","-","-","from web (H.264) / 1920x1080 (MJPEG)","+","-","-","-","-","-","-","-","На камере есть аналитика IVA. ","3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP starlight 7000 HD","Camera","5.93.0025 (25500593)","1","3","+","-","+","-","-","704x480","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения",null,"3.2.30.1564"]
["Bosch","Bosch AutoDome 700 IP","Camera","5.73.0040 (40500573)","1","3","+","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","+","-","-","Детектор движения",null,"3.2.30.1564"]
["Canon","Canon VB-M40","Camera","Ver. 1.1.0","1","1","+","-","+","-","-","1280x960","+","-","-","-","+.","+.","+","-",null,"3.2.30.1564"]
["Canon","Canon VB-H610 / VB-H610D","Camera","1.2.0","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","-","+","+","-",null,"3.2.30.1564"]
["DiGieyes","DiGieyes DE-HDXXXX","Camera","1.13.0.2","1","2","+","-","+","-","-","1280x1024","+","-","-","-","-","-","-","-","Камеры DE-HD6012 / DE-HD6322 поддерживают следующие разрешения:AN:видеопоток высокого качества - 1920x1080, 1280x720;видеопоток низкого качества - 704x576, 640x480, 640x352, 320x240Интеллект:стандартное - 640x480;высокое - 1920x1080;полное - 1920x1080. ","3.2.30.1564"]
["EasyN","EasyN F-series","НД","4.37.2.38","1","1","+","-","-","-","-","640x480","+","-","-","-","+","+.","+","+","Из серии устройств проверялась модель FM166IТревога от встроенного детектора длится ровно минуту независимо от фактической продолжительности события - особенность камеры.Макс fsp: 640x480 - 15 fps | 320x240 - 20 fps | 160x120 - 30 fps ","3.2.30.1564"]
["GBT28181","GBT28181","Camera","НД","1","1","-","-","+","-","-","from WEB","+","-","-","-","+","-","-","-","Камеру надо настраивать следующим образом:server ip - адрес вашего компьютераserver port - 5060, т.к. драйвер пока работает только с нимdevice id - на всех камерах должен быть установлен и должен быть разнымRefreshRegTime нужно сделать поменьше, чтобы не ждать долго автодетекта. Т.к. автодетект происходит наоборот, от камеры к продукту(настройка на разных камерах может называться немного по другому)В продуктах в поле ip адреса вбиваем device id, который установили на камереАвтоопределение, чтобы оно заработало обязательно нужно чтобы камера находилась в локальной сетиДля корректной работы PTZ нужно выставить RefreshRegTime в более чем 600","3.2.30.1564"]
["Infinity","Infinity TPC-3000AT 3312","Camera","v1.6_h044014_235","1","3","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для камеры доступны пять разрешений - 640х360/480, 1280х720, 1920х1080, 2048х1536. При этом одновременно доступны могут быть только два, либо 640х360 и 1280х720, либо 640х360 и 1920х1080, либо 640х480 и 2048х1536. Выбор максимального производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Source Resolution.В ПО ITV полному/высокому/стандартному значению разрешения соответствуют значения 2048x1536/1280x720/640х360(480). Поэтому если для выбранного режима Source Resolution недоступно одно из этих значений разрешений то значение не примениться.У камеры могут быть два значения максимальной частоты кадров - 20 к/с или 25 к/с соответствующие режимам максимального разрешения. Соответственно 20 к/с для 2048х1536 и 25 к/с для 1920х1080/1280х720 Выбор режима производится через настройку Device Configuration -> Camera -> Video System.После сброса камеры на заводские настройки, для корректного применения настроек в продукте, нужно  в веб-интерфейсе камеры применить нескольок разных настроек.","3.2.30.1574"]
["Jassun","Jassun JSI-DPV200IR / JSI-XV200IR / JSI-D200IR / JSI-DV200IR / JSI-C200IR","Camera","1.0.5.1.034","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения",null,"3.2.30.1569"]
["Jassun","Jassun JSI-XV300IR","Camera","1.0.5.1.034","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения","Если выставить максимальное значение разрешения на обоих потоках то камера работает нестабильно.Диапазон значений настройки минимального времени экспозиции зависит от выбранного значения максимального времени экспозиции. ","3.2.30.1564"]
["Jassun","Jassun JSI-X200IR / JSI-DP200IR","Camera","1.0.5.5.016","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.2.30.1564"]
["Jassun","Jassun JSI-B300DC","Camera","1.0.5.1.034","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения","Если выставить максимальное значение разрешения на обоих потоках то камера работает нестабильно.","3.2.30.1564"]
["LG","LG LNU7210R / LNV7210(R) / LND7210(R)","Camera","2219.0.0.1311130","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+.","-","-","-","На камере есть детектор лиц.","3.2.30.1564"]
["LTV","LTV ISDNO20-EM2 ","Camera","3.4.1","1","2","-","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","+.","-","+","-",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5 / LTV-ICDM1-E6231L-V7-22","Camera","3.4.1","1","2","-","-","+","-","-","1280x1024","+","-","+","-","-","-","+","-",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM2-E8231L-F","Camera","3.4.1","1","2","-","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1571"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T7230-V3-9","Camera","1.05","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+.","-","-","-","-","-","Телеметрия представлена в виде моторизированного объектива.","3.2.30.1564"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T7230-F2.8","Camera","01.05","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1564"]
["Mobotix","Mobotix T25M / M25M / D25M / Q25M","Camera","MX-V4.3.0.15","1","1","+","-","-","-","+","2592x1944","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.29.1549"]
["RIVA","RIVA RE4100-OV","Encoder","1.9.0.8","1","2","+","-","+","-","-","720x576","+","-","-","-","+","+.","+","-","В камере есть встроенная видеоаналитика VCA","3.2.30.1574"]
["RIVA","RIVA RE1100-OV","Encoder","1.9.0.8","1","2","+","-","+","-","-","720x576","+","-","+","-","-","-","-","-","В камере есть встроенная видеоаналитика VCA","3.2.30.1574"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-7001 / SND-7011 / SND-7061 ","Camera","1.03_121108","1","9","+","-","+","-","-","3 Mpx mode: 2048x1536 / 2 Mpx mode: 1920x1080","+","-","-","-","-","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","В ПО ITV настройку Megapixel Mode следует переключать в веб-интерфейсе камеры.","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6200RH","Camera","3.00_140302","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+.","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","На камере есть детектор анализ ситуации и детектор лиц.Диапазон значений битрейта на камере зависит от значения разрешения.","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNF-7010 / SNF-7010V / SNF-7010VM","Fisheye Camera","3.00_141007","1","9","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","+","-","-","-","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","При работе со встроенной аналитикой нужно учитывать, что при изменении значений настроек \"отразить вертикально\" и \"отразить горизонтально\" соответствующим образом отражаются и зоны детектирования","3.2.30.1564"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-6010","Camera","3.00_141101","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","+","+","Детектор движения; Детектор взлома; Анализ ситуации",null,"3.2.30.1564"]
["SEEnergy","SEEnergy SVR-104 / SVR-108 / SVR-116 / SVR-116 Plus","NVR","1.7.12.30054084","4","1","+","+","+","-","-","from WEB","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1573"]
["SimpleIP Cam","SimpleIP SPCHD-241VDS","Camera","2.8.1.0O_201309111214_P4P","1","2","-","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1564 "]
["SimpleIP Cam","SimpleIP SPCHD-260VO.IRS / SPCHD-231VBIRS / SPCHD-221VDIRS","Camera","2.8.2.0O_201309111214_P2P","1","2","-","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.2.30.1564"]

{"sheet":"Special Notes","index":4,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Brand","Особые заметки ","Special comments "]
["!ONVIF","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["!PSIA","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["ACTi","В случае проблем с видеопотоком (рывки, артефакты изображения) рекомендуется отключить в веб-интерфейсе RTP B2 заголовки (запрос http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) или обновить устройство на последнюю версию прошивки.","If you have problems with video such as artifacting etc., you should disable the RTP B2 headings in the web interface (go to http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) or update the firmware."]
["Arecont Vision","В случае, если устройство имеет логин и пароль не по умолчанию, поиск будет работать некорректно - камеру нужно добавлять вручную.","If there's a non-default login and password setting on the device, it will be identified incorrectly and you will have to add it manually."]
["AXIS","Для получения видео с кодеком H264 в ПО ITV/Axxon в настройках RTSP на камере должен быть указан 554 порт. Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To receive video using codec H264 in ITV | AxxonSoft products in device settings RTSP port must be set as 554 port. To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Bosch","Информация по h263:\n1.  Для того, чтобы получить видео в ПО ITV в веб-интерфейсе камеры необходимо выбрать кодек MPEG4-SH++, а в Интеллекте выбрать граббер \"Bosch\".\n2.  Для корректного воспроизведения видео необходимо в веб-интерфейсе камеры менять значение параметра \"I-frame distance\" c 0 на любое другое. \n\nДругие примечания:\nВ случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","Comments on H263:\n1.  To get video in Intellect, choose Bosch grabber in the VMS and select  MPEG4-SH++  in the camera's web interface.\n2.  To get video playback right, the \"I-frame distance\" value in the camera's web interface must be other than 0. \nOther notes:\nIn case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["EverFocus","Чтобы в Интеллекте работал аудио-выход в настройках динамика необходимо выбрать кодек \"VNDR.0.9\".","To make audio output in Intellect work, select VNDR.0.9 codec in the speaker settings."]
["Grandstream","В Интеллект вендору \"Grandstream\" соответствуют платы видеоввода \"GS\".","In Intellect, Grandstream products correspond to the GS video capture cards."]
["Jassun","В случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","In case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["Panasonic i-Pro","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Sony","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Stretch","В ПО VideoIQ7 не работает кодек SVC.","In VideoIQ7, the SVC codec doesn't work."]
["Vivotek","Частота опорных кадров для кодеков H264 и MPEG4 в Интеллекте настраивается в миллисекундах и может принимать следующие значения: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.","In Intellect, you can set up the keyframe rate of H264 and MPEG4 in milliseconds at: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000."]

{"sheet":"AS IS","index":5,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["RTSP-protocol","RTSP-client"]
[null,"web-cam / usb-cam"]

{"sheet":"Out of Support","index":6,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["StreamLabs","WaveHub"]