{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Legend(RU)","Legend(EN)","Intellect","AxxonNext","Special Notes","AS IS","Out of Support"],"not_rendered":{"images":6,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Legend(RU)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[11,1,16,2],[17,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Промежуточный список IP-устройств, поддерживаемых компанией ITV | AxxonSoft\nв DriversPack 3.36.1737"]
[]
["Версия документа V3 от 23.12.2015"]
["Актуально для релиза ПО «Интеллект» 4.9.7, ПО  «Интеллект Лайт» и Axxon Next 3.6.4"]
[null,"Закладки"]
[null,"Intellect","Список устройств, поддерживаемых в \"Интеллект\", \"Интеллект Лайт\""]
[null,"Axxon Next","Список устройств, поддерживаемых в Axxon Next"]
[null,"AS IS","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,"Out of Support","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается, т.к. устройства сняты с поддержки самим производителем. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,null,"используйте стандартные функции Excel для поиска необходимой информации в списках"]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Будьте внимательны! \nКомпания несет ответственность за стабильную работу  с  ПО только IP-устройств, указанных в этом документе.  Обращайте внимание на версию прошивки и точное наименование модели для корректной совместной работы ПО и IP-устройства."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Данная версия файла промежуточная и постоянно обновляемая! \nСписок остальных IP-устройств смотрите на странице https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru"]

{"sheet":"Legend(EN)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[16,1,21,2],[22,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Temporary list of  IP-devices, supported with DriversPack 3.36.1737 AxxonSoft"]
[]
["Document version V3 of Dec  23 2015"]
["Is relevant for Axxon Intellect Enterprise v4.9.7, Axxon Intellect Lite and Axxon Next 3.6.4"]
[null,"Sheets"]
[null,"Axxon Intellect Enterprise","List of devices, integrated to Axxon Intellect Enterprise and Axxon Intellect Lite "]
[null,"Axxon Next","List of devices, integrated to Axxon Next"]
[null,"AS IS","List of unsupported integrations which can be used at your own discretion "]
[null,"Color designations in the table  \"Full list\""]
[null,null,"New integrations in the version are underlined orange"]
[null,null,"Improved integrations  in the version are undelined pink"]
[null,null,"Integrations, borrowed from the earlier versions are underlined blue"]
[null,"Out of Support","List of unsupported devices since they are no longer supported by manufacturers. You are free to try them as you wish."]
[null,null,"use the  Excel standard functions for searching the necessary information in the lists"]
[]
[]
[null," Pay attention!\nThe company is only  responsible for sustained performance of the software with IP-devices, stated in this document. Draw your attention to the firmware version and exact model name for correct joint cooperation of the software and IP-device."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dear partners! Current version of file is intermediate and constantly updated! \nThe list of other IP-devices is located on page https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En"]

{"sheet":"Intellect","index":2,"n_rows":77,"n_cols":27,"rows_kept":77,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Multistream","Streams","MJPEG","MPEG","H.264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Mid resolution","Min resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Built-in Storage","Analytics","x64 modules support","Notes","DP Build"]
["ABUS","ABUS TVIP91100","Camera","V2.1","1","+","3","+","-","+","-","-","1280x720","800x456","640x360","-","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Настройки Частота кадров и Интервал включения опорных кадров являются взаимозависимыми.","3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP91300","Camera","V2.1","1","+","3","+","-","+","-","-","1280x720","800x456","640x360","-","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да",null,"3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP92300 / TVIP92700","Camera","V2.1.4","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","800x456","640x360","-","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Нельзя применить Частоту опорных кадров большую чем двухкратная Частота кадров в данный момент.Для второго потока применяются не все значения частоты кадров, максимальная частота 20 к/с. Особенность камеры.","3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP91700","Camera","V2.1","1","+","3","+","-","+","-","-","1280x720","800x456","640x360","-","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Нельзя применить Частоту опорных кадров большую чем двухкратная Частота кадров в данный момент.","3.36.1736"]
["Axis","Axis P1365 / P1365-E","Camera","5.75.3.1","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1200","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","Да","Для использования звука необходимо активировать его через веб интерфейс камерыДля использования лучей и реле необходимо предварительно настроить их в соответствующем меню в веб интерфейс камерыС камеры невозможно получить видео с кодеком MJPEG, максимальным разрешением и качеством, поток больше 100 Мбит/с и превышает возможности сетевого интерфейса камерыНевозможно получить 4 h264 потока с высоким качеством и частотой кадров, не справляется камера, происходит падение частоты кадровЗначение настройки \"Максимальная длина интервала ключевых кадров\" не может быть меньше значения настройки \"Интервал включения опорных кадров\"Для смены единиц измерения времени встроенного детектора взлома необходимо менять одновременно и единицы измерения и временной интервалДля работы со встроенной аналитикой в Axxon Next обязательно создавать детектор \"Поток событий\" через который будут приходить все события от всех детекторов. В Интеллект события приходят через детектор event_stream","3.36.1736"]
["Axis","Axis Q1775","Camera","5.85.3","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","-","Нет","Одновременно может быть активна либо Режим экспозиции, либо Режим WDR.Для использования звука необходимо включить его через веб-интерфейс камеры.Для использования лучей и реле необходимо предварительно настроить их в соответствующем меню в веб интерфейсе камеры.","3.36.1733"]
["Axis","Axis Q3709-PVE","Camera","5.75.1.1","1","+","4","+","-","+","-","-","3840x2880","1024x768","640x480","+","-","-","-","+","-","-","-","-","Да","Для корректной работы камеры в Интеллект необходимо через веб интерфейс выбрать режим видеозахвата UDH (4:3).Для использования цифровой телеметрии необходимо активировать её через веб интерфейс.\"Уровень экспозиции\" доступен только при отключенной настройке \"Динамический контраст\".Для смены единиц измерения времени встроенного детектора взлома необходимо менять одновременно и единицы измерения и временной интервал","3.36.1737"]
["Axis","Axis F44","Camera","5.85.3","4","+","4","+","-","+","-","-","1280x720","800x600","640x480","+","-","-","-","-","-","+","+","-","Да","Часть настроек имеет зависимость от других, например настройка \"Режим WDR\" доступна только при выборе Режима захвата видеоизображения \"720p 1280 x 720 (16:9) / 15/12.5 fps (WDR)\". Необходимо отслеживать доступность настроек через веб интерфейс устройства.Диапазон значений настройки \"максимальная длина интервала ключевых кадров\" зависит от фиксированной частоты опорных","3.36.1736"]
["Axis","Axis Q2901-E","Thermal Imaging Camera","5.55.4","1","+","4","+","-","+","-","-","720x576","480x360","320x240","-","-","-","-","-","-","-","+","-","Да","Axis Q2901-E - камера для удаленного наблюдения за температурой.У камеры есть детектор температуры, детектор ударов.","3.36.1737"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 700 Series","Camera","5.52","1","+","3","+","-","+","-","-","704x576","704x576","352x288","-","Да","-","-","+","-","-","-","Аналитика IVA","Да","Перечень встроенных детекторов:IVA 5.5Объект в полеПересечение линииПраздношатаниеИзменение условийСледование по маршрутуНесанкционированный доступУдаленный объектБездействующий объектВход в полеВыход из поляПоиск сходстваСчетчикСчетчик BEVIVA 5.5 FlowНесанкционированный доступОбнаружение скопленийПоток в полеПротивопоток в полеДля корректного отображения и записи видео в формате H.264 для настройки частоты опорных кадров не следует выбирать значение 0.В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 800 Series  ","Camera","5.52","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1072 (MJPEG) / 1920x1084 (H.264)","768x432 (MJPEG) / 704x480 (H.264)","352x240","-","-","-","-","+","-","-","+","-","Да","Что бы настройки изменялись на втором потоке нужно выставить определенные настройки в веб-интерфейсе:Max. frame rate - \"25/30 ips (up to 1920x1080)\"Property на Stream 1 - \"H.264 MP 7200p25/30 fixed\"Property на Stream 2 - \"H.264 BP+bit-rate-limited\" или \"H.264 MP SD\" В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","DINION IP dynamic 7000 HD","Camera","5.93.0025","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080 (MJPEG)","1280x720 (MJPEG) / 768x432 (H.264)","512x288 (MJPEG) / 352x240 (H.264)","+","Да","+","+","-","+","+","-","Детектор движения; Аналитика IVA","Да","Для Интеллект разрешение h.264 потока настраивается в веб-интерфейсе камеры. В продукте настройка разрешения доступна только для потока в MJPEGВcтроенный детектор IVA4 (intelligent video analytics)В Интеллекте максимальное значение разрешения для H.264 настраивается в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1724"]
["Bosch","Bosch AUTODOME 7000 IP","Camera","5.90.0112 (12510590)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x576","352x288","352x288","-","Да","-","-","+","-","-","-","Аналитика; Встроенный трекер","Да","На камере есть аналитика IVAДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627. ","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME Jr 800 HD","Camera","5.72 (28500572)","1","+","3","+","-","+","-","-","from WEB","768x432 (MJPEG)","512x288 (MJPEG)","-","Да","-","-","+","-","-","-","-","Да","Для H.264 настройка значений разрешений производится в веб-интерфейсе камерыДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP dynamic 7000 HD / AUTODOME IP 7000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720 (MJPEG) / 768x432 (H.264)","512x288 (MJPEG) / 352x240 (H.264)","+","Да","-","-","+","-","-","-","Аналитика IVA","Да"," Смена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD настройки видеопоток 1(2)На камере есть аналитика IVAДля работы детектора IVA нужно чтобы значение настройки scence не было пустым(off)Для H.264 настройка значений разрешений производится в веб-интерфейсе камерыДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME 800 HD","Camera","40500573","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080 (MJPEG) / from web (H.264)","1280x720 (MJPEG) / from web (H.264)","512x288 (MJPEG) / from web (H.264)","-","Да","+","-","+.","+","+","-","Аналитика IVA; Встроенный трекер","Да","На камере есть аналитика IVA 5На камере максимальное разрешение и FPS зависят от настроек Max. frame rate и Property. Эти настройки нужно применять в веб интерфейсе камерыВ ПО ITV смена разрешений доступна только если для второго потока, в веб интерфейсе камеры, для настройки Property стоит значение H 264 MP SDРазрешение первого потока необходимо менять в веб интерфейсе камерыРазрешение MJPEG потока не может быть больше разрешения H.264. Таким образом для получения максимального необходимо выставить для первого потока режим 1080p25/30 fixedДиапазон значений настройки \"видеопоток2\" зависит от значения настройки \"видеопоток1\"Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP starlight 7000 HD","Camera","5.93.0025 (25500593)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x480","768x432","352x240","-","Да","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AutoDome 700 IP","Camera","5.73.0040 (40500573)","1","+","3","+","-","+","-","-","704x576","704x576","352x288","-","Да","-","-","+","-","-","-","Детектор движения","Да","Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Brickcom","Brickcom OB-500Af-V6","Camera","v3.7.0.18.3R","1","+","3","+.","-","+","-","-","2592x1944","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","-","+","-","-","Да",null,"3.36.1734"]
["Canon","Canon VB-H43","Camera","1.2.0","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","960x450","480x270","+","-","+","+","+","+","+","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Canon","Canon VB-M720F","Camera","1.2.0","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","640x360","+","-","-","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Canon","Canon VB-M641V","Camera","1.0.0","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","640x360","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1729"]
["Canon","Canon VB-R11","Camera","1.0.0","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x720","1280x720","640x360","+","-","-","-","+","+","+","-","Детектор движения","Да","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Certis","Certis NVR-9016-08HR","NVR","V2.3.3 build 130708","16","-","1","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","+","-","-","-","+","-","-","+","-","Да","Для подключения к устройству необходимо в ПО ITV прописать порт 8000","3.36.1732"]
["eVidence","eVidence Apix - 20ZDome/M2-ext / Apix - 20ZDome/M2","Camera","st20130610NSA","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","-","-","+","-","+","+","+","-","Детектор движения","Да",null,"3.36.1724"]
["eVidence","eVidence Apix - Bullet / M2 279 AF","Camera","st20150113NSA","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","-","-","+.","-","-","-","-","Да","Интегрированы аналоговая телеметрия (зум и фокус) и цифровой зум.Для включения функции автофокусировки в ПО Интеллект необходимо использовать макрокоманду \"Включить автофокус\".","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-6508HFI","Encoder","V1.0.1 build 110104","8","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x288","352x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","Порт должен быть 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-6516HFI","Encoder","V1.0.1 build 110104 ","16","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x288","352x288","+","-","+","-","+","-","+","-","-","Да","Порт должен быть 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-7204HVI-SH","NVR","V2.1.2 build 121024","4","-","-","-","-","+","-","-","НИ","704x288","352x288","+","-","-","-","+","+","+","+","-","Да","Устройство поддерживает 4 резрешения: 176 x 144 352 x 288 704 x 288 704 x 576 Если на любом канале выбрать разрешение больше чем 352 x 288, то на других будут доступны только 352 x 288 и 176 x 144.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-8104HMFI-ST","NVR","V2.1.0.120112","4","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x576","704x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2612F-IS / DS-2CD2712F-IS","Camera","V5.3.3 build 151019","1","+","2","+","-","+","-","-","352x288 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","352x288 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","320x240","+","-","+","+","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы этих компонентов.","3.36.1737"]
["Hikvision","Hikvision DS-7204HFI-SH","DVR","V2.2.10 build 130924","4","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x288","352x288","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2632F-IS / DS-2CD2732F-IS","Camera","V5.3.3 build 151019","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2048x1536 (H.264)","353x288 (MJPEG) / 1280x720 (H.264)","320x240","+","-","+","+","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да","1. Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов. 2. Для DS-2CD2732F-IS отсутствует настройка \"Режим коридор\"","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-9632NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","32","+","2","-","-","+","-","-","2048x1536","1600x1200","320x240","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-7204HV-ST","DVR","Master verson: V1.3.2 build 121107 Encode Version: V5.0 build 120807","4","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x288","352x288","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-6504HFI","DVR","V1.0.1 build 110104","4","-","-","-","-","+","-","-","704x576","528x384","352x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","В настройках подключения необходимо указывать порт 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-7316HWI-SH","DVR","V2.2.8 build 130815","16","+.","2","-","-","+","-","-","960x576","704x576","352x288","-","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-7604NI-SE / DS-7604NI-SE/P","NVR","V2.3.7 build 131112","4","-","-","-","-","+","-","-","from WEB","from WEB","from WEB","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","В ПО ITV в качестве номера порта необходимо выставить номер SDK порта устройства.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD4032FWD-(A)(P)(W) / DS-2CD4332FWD-(IS)(IZS)(IZHS)","Camera","V5.3.4 build 150812","1","+","3","+","+","+","-","-","2048x1536","1280x960","640x480","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.36.1724"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2612F-I / DS-2CD2712F-I","Camera","V5.3.3 build 151019","1","+","2","+","-","+","-","-","352x288 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","352x288 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы этих компонентов.","3.36.1737"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2632F-I","Camera","V5.3.3 build 151019","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2048x1536 (H.264)","353x288 (MJPEG) / 1280x720 (H.264)","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов.","3.36.1720"]
["Hikvision","Hikvision DS-7716NI-E4 / DS-7716NI-E4/16P","NVR","V3.3.3 build 150604","16","+","2","-","-","+","-","-","2048x1536","from WEB","from WEB","+","-","-","-","-","-","-","+","-","Да","Разрешения, которые применяются в ПО Интеллект, зависят от конкретной камеры, подключаемой к NVR.","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-9608NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","8","+","2","-","-","+","-","-","2048x1536","1600x1200","352x240","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-9616NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","16","+","2","-","-","+","-","-","2048x1536","1600x1200","320x240","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-9664NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","64","+","2","-","-","+","-","-","2048x1536","1600x1200","320x240","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD4332FWD-I(IZ)(IZH)","Camera","V5.3.4 build 150812","1","+","3","+","+","+","-","-","2048x1536","1280x960","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.36.1724"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2942F / DS-2CD2942F-I / DS-2CD2942F-IW","Fisheye Camera","V5.3.3 build 150610","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2560x1440 (H.264)","640x480 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","320x240 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Перечень разрешений второго потока зависит от ТВ-стандарта.Для первого потока при максимальном разрешении частота кадров ограничена 12 fps.Для второго потока максимальное значение частоты кадров ограничено 12 fps. ","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-IS(V)","Fisheye Camera","V5.0.9 build 141009","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x2048","1024x1024","720x720","+","-","+","+","-","+","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-I(V)","Fisheye Camera","V5.0.9 build 141009","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x2048","1024x1024","720x720","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2942F-IS / DS-2CD2942F-IWS","Fisheye Camera","V5.3.3 build 151016","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2560x1440 (H.264)","640x480 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","320x240 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Перечень разрешений второго потока зависит от ТВ-стандарта.Для первого потока при максимальном разрешении частота кадров ограничена 12 fps.Для второго потока максимальное значение частоты кадров ограничено 12 fps.","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T4230","Camera","01.11","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","800x600","640x480","+","-","+","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Для обоих потоков при максимальном разрешении максимальный fps равен 20 к/сДиапазон значений разрешений на втором потоке зависит от значения разрешения на первом.Детектор движения, луч, реле и микрофон необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1725"]
["LTV","LTV LTV CNM-620 48 / LTV CNM-720 48 / LTV CNM-820 48","Camera","V5.3.0 build 150605","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","640x480 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","320x240 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","+","-","-","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","\nОдновременно может быть активна либо Компенсация засветки либо WDR","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-220 24 /  LTV CNM-220 24","Camera","V5.3.0 build 150715","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","352x288 (MJPEG) / 704x576 (H.264)","352x240","+","-","-","+","+","+","+","-","Детектор движения","Да","Для работы детектора движения, реле, лучей необходимо в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов.","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-220 62 / LTV CNM-220 64","Camera","V5.3.0 build 150715","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","352x288 (MJPEG) / 704x576 (H.264)","320x240","+","-","+","+","+","+","+","-","Детектор движения","Да","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки, либо WDR.","3.36.1736"]
["LTV","LTV CNM-420 00","Camera","V5.3.0 build 150605","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","640x480 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","320x240 (MJPEG) / 640x480 (H.264)","+","-","+","+","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки либо WDRРеле в продукте работает наоборот, особенность данной прошивки","3.36.1720"]
["LTV","LTV LTV CNM-610 42 / LTV CNM-610 44 ","Camera","V5.3.0 build 150623","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x720 (H.264)","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки, либо WDR.","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNT-750 41","Camera","01.11","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","800x600","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Детектор движения необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1720"]
["LTV","LTV LTV CNT-850 58","Camera","01.11","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","800x600","640x480","+","-","-","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Детектор движения, микрофон, луч и реле необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1724"]
["LTV","LTV LTV CNT-650 58","Camera","01.11 ","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x1536","800x600","640x480","+","-","+","-","-","+","+","-","Детектор движения","Да","Для использования лучей и реле их необходимо предварительно активировать через веб интерфейс камеры","3.36.1724"]
["LTV","LTV CNM-610 48","Camera","V5.1.7 build 140528","1","+","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для работы детектора движения, лучей, реле необходимо в веб интерфейсе камеры настроить расписание работы этих компонентов.По продукте, при одновременной работе аудиовхода и аудиовыхода, настройки аудиокодеков должны быть одинаковыми.Реле в продукте работает наоборот, особенность данной прошивки.","3.36.1736"]
["RIVA","RIVA RC3502HD-5311 / RC3502HD-5311IR / RC3502HD-5211 / RC3502HD-5211IR / RC3502HD-6311","Camera","1.8.0.8","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","960x540","480x270","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","На камере присутствует видеоаналитика VCAВидеопотоки и встроенные детекторы зависят от ресурсов камеры. В зависимости от конфигурации видеопотока используется определенное количество ресурсов (отображается в вебе, в настройках видеопотока). Включенная VCA аналитика отнимает 50% ресурсов.","3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-3120N/SNP-3120P/SNP-3120V/SNP-3120VHP","Camera","1.22_110120_1","1","+.","3","+","+","+","-","-","704x576","640x480","320x240","-","-","-","-","+","+","+","-","-","Да","Событие о срабатывании лучей приходит с задержкой (~5 сек.) - особенность камеры.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6321","Camera","1.02_150918","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6320RH","Camera","0.50_141125","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.Диапазон значений настроек максимальная/минимальная скорость затвора зависит от значения настройки максимальная частота кадров. В продукте прописан весь возможный диапазон. При выставлении значений нужно следить, подходит ли данное значение.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNO-5084R","Camera","0.03_140724","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x1024","1024x768","640x480","+","Да","+","+","-","+","+","-","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNZ-6320","Camera","1.02_150825","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","Телеметрия на камере смешанная работает так: зум и фокус отрабатывает сама камера(моторизированный объектив), а Pan tilt отрабатывает внешнее поворотное устройство. ","3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-6011","Camera","1.00_150225","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","-","-","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","В продукте нельзя одновременно задействовать детектор движения и детектор \"анализ ситуации\".","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-5321","Camera","1.01_150918","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x1024","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да","Диапазоны значений настроек Интервала частоты опорных кадров, частоты кадров, битрейта зависят от разрешения.Нельзя одновременно задействовать детектор движения и детектор \"Анализ ситуации\".","3.36.1736"]
["Sentry360","Sentry360 IS-DM240V","Camera","sr20150817NSA","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","-","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","Перед добавлением  камеры в продукт необходимо сбросить ее настройки на заводские.Если на первом потоке выставить кодек MJPEG, то на втором потоке нельзя получить видео.На втором потоке применяются только те разрешения, которые меньше, чем установленные на первом потоке. ","3.36.1734"]
["Sony","Sony SNC-WR632 / SNC-WR632C / SNC-WR630","Camera","2.6.0","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","704x576","640x480","+","Да","+","-","+","+","+","-","Детектор движения; Детектор взлома; Детектор лиц; Встроенный трекер","Да","Для работы реле в продукте, нужно веб интерфейсе камеры работу реле связать с каким-нибудь событиемНастройка громкости работает только для режима встроенного микрофонаВ ПО Интеллект, настройка опорных кадров применяется в секундах. Также нужно в веб интерфейсе камеры для настройки опорных кадров выбрать режим TimeМаксимальное фпс зависит от значения разрешения.","3.36.1721"]
["Sony","Sony SNC-EB630 / SNC-EB630B / SNC-EB632R","Camera","2.5.0","1","+","3","+","-","+","-","-","1920x1080","704x576","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","Для устройства интегрированы интеллектуальный детектор движенияНекоторые настройки являются взаимозависимыми: максимальное качество зависит от выбранного разрешения, максимальный fps зависит от выбранного режима и т.д. ","3.36.1718"]
["TBK","TBK DVR PLUS 4","DVR","V2.2.4  build 130702","4","-","-","-","-","+","-","-","704x576","704x288","352x288","+","-","-","-","-","-","-","+.","-","Да",null,"3.36.1732"]
["Visiocom","Visiocom VR-9632NI-ST","NVR","V2.1.0 build 111017","32","-","-","-","-","+","-","-","2048x1536","1600x1200","320x240","-","-","-","-","-","-","-","+","-","Да","Для подключения к устройству используется порт 8000","3.36.1732"]
["Visualint","Visualint VI-1200","Camera","1.10.0.16","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","Аналитика VCA; Встроенный трекер","Да","Значения доступных значений разрешений зависят от настройки  Aspect ratio. В продукте прописан весь диапазон. Поэтому нужно следить чтобы выставляемое значение разрешения было доступно. В ПО Интеллект минимальное и высокое разрешение применяются в режиме 4:3 настройки Aspect ratio, а максимальное в режиме 16:9","3.36.1724"]
["VIVOTEK","VIVOTEK VS8100 encoder","Encoder","VS8100-VVTK-0100g","1","+","3","+","-","+","-","-","720x480","704x480","352x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.36.1721"]
["Yuan","Yuan SC300Q16","Video Capture Board","НД","16","-","1","-","-","-","-","-","720x576","704x288","320x288","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","Плата представляет собой 16-ти канальное устройство: на плате есть 4 чипа, которые интегрированы как четыре 4-х канальных девайса).Поиском устройство обнаруживается как ITV TW6802 PCI.Значения разрешений зависят от режима работы камеры (PAL или NTSC).Для получения корректного изображения в продукте ТВ-стандарты в продукте и на камере должны совпадать.Для работы с платой интегрированной через Driver Pack необходимо: сначала установить Driver Pack и только затем ПО Интеллект. Иначе будет работать прямая интеграция в ПО Интеллект.Плата дает несжатое видео. В продуктах видео пишется в архив в также несжатом виде:В интеллекте, если использовать интеграцию через DP, то по умолчанию пишется несжатое видео, но это можно перенастроить. Если использовать родную интеграцию с интеллектом, то по умолчанию пишется в Motion WaveletВ AN в архив пишется только несжатое видео, соответственно нужны будут большие объемы дискового пространства","3.36.1722"]

{"sheet":"AxxonNext","index":3,"n_rows":77,"n_cols":22,"rows_kept":77,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Streams","MJPEG","MPEG","H264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Analytics","Notes","DP build"]
["ABUS","ABUS TVIP91100","Camera","V2.1","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Настройки Частота кадров и Интервал включения опорных кадров являются взаимозависимыми.","3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP91300","Camera","V2.1","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения",null,"3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP92300 / TVIP92700","Camera","V2.1.4","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Нельзя применить Частоту опорных кадров большую чем двухкратная Частота кадров в данный момент.Для второго потока применяются не все значения частоты кадров, максимальная частота 20 к/с. Особенность камеры.","3.36.1736"]
["ABUS","ABUS TVIP91700","Camera","V2.1","1","3","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Нельзя применить Частоту опорных кадров большую чем двухкратная Частота кадров в данный момент.","3.36.1736"]
["Axis","Axis P1365 / P1365-E","Camera","5.75.3.1","1","5","+","-","+","-","-","1920x1200","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома","Для использования звука необходимо активировать его через веб интерфейс камерыДля использования лучей и реле необходимо предварительно настроить их в соответствующем меню в веб интерфейс камерыС камеры невозможно получить видео с кодеком MJPEG, максимальным разрешением и качеством, поток больше 100 Мбит/с и превышает возможности сетевого интерфейса камерыНевозможно получить 4 h264 потока с высоким качеством и частотой кадров, не справляется камера, происходит падение частоты кадровЗначение настройки \"Максимальная длина интервала ключевых кадров\" не может быть меньше значения настройки \"Интервал включения опорных кадров\"Для смены единиц измерения времени встроенного детектора взлома необходимо менять одновременно и единицы измерения и временной интервалДля работы со встроенной аналитикой в Axxon Next обязательно создавать детектор \"Поток событий\" через который будут приходить все события от всех детекторов. В Интеллект события приходят через детектор event_stream","3.36.1736"]
["Axis","Axis Q1775","Camera","5.85.3","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+.","-","+","-","-","-","Одновременно может быть активна либо Режим экспозиции, либо Режим WDR.Для использования звука необходимо включить его через веб-интерфейс камеры.Для использования лучей и реле необходимо предварительно настроить их в соответствующем меню в веб интерфейсе камеры.","3.36.1733"]
["Axis","Axis Q3709-PVE","Camera","5.75.1.1","1","5","+","-","+","-","-","3840x2880","+","-","-","-","+","-","-","-","Для корректной работы камеры в Интеллект необходимо через веб интерфейс выбрать режим видеозахвата UDH (4:3).Для использования цифровой телеметрии необходимо активировать её через веб интерфейс.\"Уровень экспозиции\" доступен только при отключенной настройке \"Динамический контраст\".Для смены единиц измерения времени встроенного детектора взлома необходимо менять одновременно и единицы измерения и временной интервал","3.36.1737"]
["Axis","Axis F44","Camera","5.85.3","4","5","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","+","-","Часть настроек имеет зависимость от других, например настройка \"Режим WDR\" доступна только при выборе Режима захвата видеоизображения \"720p 1280 x 720 (16:9) / 15/12.5 fps (WDR)\". Необходимо отслеживать доступность настроек через веб интерфейс устройства.Диапазон значений настройки \"максимальная длина интервала ключевых кадров\" зависит от фиксированной частоты опорных","3.36.1736"]
["Axis","Axis Q2901-E","Thermal Imaging Camera","5.55.4","1","5","+","-","+","-","-","720x576","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Axis Q2901-E - камера для удаленного наблюдения за температурой.У камеры есть детектор температуры, детектор ударов.","3.36.1737"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 700 Series","Camera","5.52","1","3","+","-","+","-","-","704x576","+","Да","-","-","-","-","-","Аналитика IVA","Перечень встроенных детекторов:IVA 5.5Объект в полеПересечение линииПраздношатаниеИзменение условийСледование по маршрутуНесанкционированный доступУдаленный объектБездействующий объектВход в полеВыход из поляПоиск сходстваСчетчикСчетчик BEVIVA 5.5 FlowНесанкционированный доступОбнаружение скопленийПоток в полеПротивопоток в полеДля корректного отображения и записи видео в формате H.264 для настройки частоты опорных кадров не следует выбирать значение 0.В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch VG5 AutoDome 800 Series  ","Camera","5.52","1","3","+","-","+","-","-","1920x1072 (MJPEG) / 1920x1084 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","-","Что бы настройки изменялись на втором потоке нужно выставить определенные настройки в веб-интерфейсе:Max. frame rate - \"25/30 ips (up to 1920x1080)\"Property на Stream 1 - \"H.264 MP 7200p25/30 fixed\"Property на Stream 2 - \"H.264 BP+bit-rate-limited\" или \"H.264 MP SD\" В ПО Интеллект версии 4.8 и ниже для работы функций Zoom и Focus в ПО Интеллект нужно в реестре Wondows в папке HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\ITV\\INTELLECT\\TELEMETRY\\ создать строковый параметр UseBoschOSRD40 со значением 1Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","DINION IP dynamic 7000 HD","Camera","5.93.0025","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","-","+","+","Детектор движения; Аналитика IVA","Для Интеллект разрешение h.264 потока настраивается в веб-интерфейсе камеры. В продукте настройка разрешения доступна только для потока в MJPEGВcтроенный детектор IVA4 (intelligent video analytics)В Интеллекте максимальное значение разрешения для H.264 настраивается в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1724"]
["Bosch","Bosch AUTODOME 7000 IP","Camera","5.90.0112 (12510590)","1","3","+","-","+","-","-","704x576","+","Да","-","-","+","-","-","Аналитика IVA; Встроенный трекер","На камере есть аналитика IVAДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627. ","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME Jr 800 HD","Camera","5.72 (28500572)","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","-","-","+","-","-","-","Для H.264 настройка значений разрешений производится в веб-интерфейсе камерыДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP dynamic 7000 HD / AUTODOME IP 7000 HD","Camera","5.92.0090 (90500592)","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","-","-","+","-","-","Аналитика IVA; Встроенный трекер"," Смена разрешений в продукте доступна только для режима H.264 MP SD настройки видеопоток 1(2)На камере есть аналитика IVAДля работы детектора IVA нужно чтобы значение настройки scence не было пустым(off)Для H.264 настройка значений разрешений производится в веб-интерфейсе камерыДля ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME 800 HD","Camera","40500573","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","-","+","+","+","Аналитика IVA; Встроенный трекер","На камере есть аналитика IVA 5На камере максимальное разрешение и FPS зависят от настроек Max. frame rate и Property. Эти настройки нужно применять в веб интерфейсе камерыВ ПО ITV смена разрешений доступна только если для второго потока, в веб интерфейсе камеры, для настройки Property стоит значение H 264 MP SDРазрешение первого потока необходимо менять в веб интерфейсе камерыРазрешение MJPEG потока не может быть больше разрешения H.264. Таким образом для получения максимального необходимо выставить для первого потока режим 1080p25/30 fixedДиапазон значений настройки \"видеопоток2\" зависит от значения настройки \"видеопоток1\"Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AUTODOME IP starlight 7000 HD","Camera","5.93.0025 (25500593)","1","3","+","-","+","-","-","704x480","+","Да","-","-","+","-","-","Детектор движения","Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Bosch","Bosch AutoDome 700 IP","Camera","5.73.0040 (40500573)","1","3","+","-","+","-","-","704x576","+","Да","-","-","+","-","-","Детектор движения","Для ПО Интеллект камера поддерживает режим ориентации объектива на произвольный угол: ContiniousMode, см документацию интеллекта. Доступно в версиях интеллекта начиная с 4.9.5.1991 и драйвер пака начиная с 3.32.1627.","3.36.1723"]
["Brickcom","Brickcom OB-500Af-V6","Camera","v3.7.0.18.3R","1","3","+","-","+","-","-","2592x1944","+","-","-","-","-","-","+","-",null,"3.36.1734"]
["Canon","Canon VB-H43","Camera","1.2.0","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+","+","+","Детектор движения","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Canon","Canon VB-S805D","Camera","1.3.0","1","5","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Canon","Canon VB-M720F","Camera","1.2.0","1","5","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["Canon","Canon VB-M641V","Camera","1.0.0","1","5","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","-","-","-","-","-","-","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1729"]
["Canon","Canon VB-R11","Camera","1.0.0","1","5","+","-","+","-","-","1280x720","+","-","+","+","+","+","+","Детектор движения","Для корректной работы видеоаналитики в продукте, ее необходимо настроить в веб-интерфейсе камеры","3.36.1732"]
["eVidence","eVidence Apix - 20ZDome/M2-ext / Apix - 20ZDome/M2","Camera","st20130610NSA","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","+","-","+","+","+","Детектор движения",null,"3.36.1724"]
["eVidence","eVidence Apix - Bullet / M2 279 AF","Camera","st20150113NSA","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+.","-","-","-","Интегрированы аналоговая телеметрия (зум и фокус) и цифровой зум.Для включения функции автофокусировки в ПО Интеллект необходимо использовать макрокоманду \"Включить автофокус\".","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-6508HFI","Encoder","V1.0.1 build 110104","8","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","-","-","-","-","Порт должен быть 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-6516HFI","Encoder","V1.0.1 build 110104 ","16","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","+","-","-","-","Порт должен быть 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2612F-IS / DS-2CD2712F-IS","Camera","V5.3.3 build 151019","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения; детектор взлома","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы этих компонентов.","3.36.1737"]
["Hikvision","Hikvision DS-7204HFI-SH","DVR","V2.2.10 build 130924","4","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2632F-IS / DS-2CD2732F-IS","Camera","V5.3.3 build 151019","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2048x1536 (H.264)","+","-","+.","+","-","+","+","Детектор движения; детектор взлома","1. Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов. 2. Для DS-2CD2732F-IS отсутствует настройка \"Режим коридор\"","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-9632NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","32","2","-","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-6504HFI","DVR","V1.0.1 build 110104","4","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","-","-","-","-","В настройках подключения необходимо указывать порт 8000.","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD4032FWD-(A)(P)(W) / DS-2CD4332FWD-(IS)(IZS)(IZHS)","Camera","V5.3.4 build 150812","1","3","+","+","+","-","-","2048x1536","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения; детектор взлома",null,"3.36.1724"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2612F-I / DS-2CD2712F-I","Camera","V5.3.3 build 151019","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы этих компонентов.","3.36.1737"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2632F-I","Camera","V5.3.3 build 151019","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2048x1536 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома","Для работы детекторов, лучей, реле нужно в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов.","3.36.1720"]
["Hikvision","Hikvision DS-7716NI-E4 / DS-7716NI-E4/16P","NVR","V3.3.3 build 150604","16","2","-","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Разрешения, которые применяются в ПО Интеллект, зависят от конкретной камеры, подключаемой к NVR.","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-9608NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","8","2","-","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-9616NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","16","2","-","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-9664NI-ST","NVR","V3.3.3 build 150604","64","2","-","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","-","Для подключения к устройству используется порт 8000Не все разрешения поддерживаемые регистратором поддерживаются подключенными к нему камерами, необходимо уточнять через web интерфейс самих камерНе для всех камер будут доступны настройка частоты опорных кадров и настройки изображения, необходимо уточнять через web интерфес NVR","3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD4332FWD-I(IZ)(IZH)","Camera","V5.3.4 build 150812","1","3","+","+","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома",null,"3.36.1724"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2942F / DS-2CD2942F-I / DS-2CD2942F-IW","Fisheye Camera","V5.3.3 build 150610","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2560x1440 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома","Перечень разрешений второго потока зависит от ТВ-стандарта.Для первого потока при максимальном разрешении частота кадров ограничена 12 fps.Для второго потока максимальное значение частоты кадров ограничено 12 fps. ","3.36.1734"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-IS(V)","Fisheye Camera","V5.0.9 build 141009","1","2","+","-","+","-","-","2048x2048","+","-","+","+","-","+","-","Детектор движения; детектор взлома",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-I(V)","Fisheye Camera","V5.0.9 build 141009","1","2","+","-","+","-","-","2048x2048","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома",null,"3.36.1732"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD2942F-IS / DS-2CD2942F-IWS","Fisheye Camera","V5.3.3 build 151016","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 2560x1440 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; детектор взлома","Перечень разрешений второго потока зависит от ТВ-стандарта.Для первого потока при максимальном разрешении частота кадров ограничена 12 fps.Для второго потока максимальное значение частоты кадров ограничено 12 fps.","3.36.1736"]
["ITV","ITV WS-216 (Yuan)","Video Capture Board","НД","16","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","+","-","-","-","+","-","Поиском устройство обнаруживается как ITV (вендор) TW5864 PCI (модель).При работе платы возможен выбор двух потоков - первый H.264 с возможностью изменения указанных настроек, второй H.264 в минимальном разрешении без настроек.В ПО Axxon каждому каналу соответствует отдельное устройство.Данная плата не работает в ПО VideoIQ7.В интеллекте плату нужно добавлять через ipwizard, а не через граббер, так как в этом случае будет работать своя интеграция в интеллект.","3.36.1732"]
["LTV","LTV LTV-ICDM3-T4230","Camera","01.11","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Для обоих потоков при максимальном разрешении максимальный fps равен 20 к/сДиапазон значений разрешений на втором потоке зависит от значения разрешения на первом.Детектор движения, луч, реле и микрофон необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1725"]
["LTV","LTV LTV CNM-620 48 / LTV CNM-720 48 / LTV CNM-820 48","Camera","V5.3.0 build 150605","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения","\nОдновременно может быть активна либо Компенсация засветки либо WDR","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-310 41 / LTV CNM-310 42","Camera","V5.3.0 build 150605","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x720 (H.264)","+","-","+","-","-","+","+","-","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки либо WDRРеле в продукте работает наоборот, особенность данной прошивки","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-825 41 / LTV CNM-825 42 / LTV CNM-825 44","Camera","V5.3.0 build 150716","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","+","-","+","-","-","-","-","-","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки, либо WDR","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-220 24 /  LTV CNM-220 24","Camera","V5.3.0 build 150715","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","+","-","-","+.","+","+","+","Детектор движения","Для работы детектора движения, реле, лучей необходимо в веб интерфейсе камеры заполнить расписание работы данных компонентов.","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNM-220 62 / LTV CNM-220 64","Camera","V5.3.0 build 150715","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","+","-","+","+","+","+","+","Детектор движения","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки, либо WDR.","3.36.1736"]
["LTV","LTV CNM-420 00","Camera","V5.3.0 build 150605","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1920x1080 (H.264)","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки либо WDRРеле в продукте работает наоборот, особенность данной прошивки","3.36.1720"]
["LTV","LTV LTV CNM-610 42 / LTV CNM-610 44 ","Camera","V5.3.0 build 150623","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x720 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Одновременно может быть активна либо Компенсация засветки, либо WDR.","3.36.1736"]
["LTV","LTV LTV CNT-450 00","Camera","01.11","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Детектор движения, лучи и реле необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1720"]
["LTV","LTV LTV CNT-750 41","Camera","01.11","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Детектор движения необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1720"]
["LTV","LTV LTV CNT-850 58","Camera","01.11","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","+","+","Детектор движения","Детектор движения, микрофон, луч и реле необходимо настраивать в веб-интерфейсе камеры.","3.36.1724"]
["LTV","LTV LTV CNT-650 58","Camera","01.11 ","1","2","+","-","+","-","-","2048x1536","+","-","+","-","-","+","+","-","Для использования лучей и реле их необходимо предварительно активировать через веб интерфейс камеры","3.36.1724"]
["LTV","LTV CNM-610 48","Camera","V5.1.7 build 140528","1","2","+","-","+","-","-","704x576 (MJPEG) / 1280x960 (H.264)","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для работы детектора движения, лучей, реле необходимо в веб интерфейсе камеры настроить расписание работы этих компонентов.По продукте, при одновременной работе аудиовхода и аудиовыхода, настройки аудиокодеков должны быть одинаковыми.Реле в продукте работает наоборот, особенность данной прошивки.","3.36.1736"]
["Probe Digital","Probe Digital PMI-H2100 / PTI-H5200 / PTI-H5300 / PRI-H2010 / PRI-H3000 / PRI-H2100 / PRI-H3100","Camera","v1.1.14_20140915","1","3","+","+","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+","-","-","-","Третий поток доступен только при условии, что для первого потока выбрано разрешение 720p.Диапазон настроек 2 и 3 потока зависит от разрешения 1 канала. Зависимость необходимо отслеживать через веб-интерфейс.Устройства отличаются количеством лучей и релеPMI-H2100 / PTI-H5200 / PTI-H5300 - 2 луча и 1 релеPRI-H2010 / PRI-H3000 / PRI-H2100 / PRI-H3100 - 4 луча и 2 реле","3.36.1732"]
["RIVA","RIVA RC3502HD-5311 / RC3502HD-5311IR / RC3502HD-5211 / RC3502HD-5211IR / RC3502HD-6311","Camera","1.8.0.8","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения; Аналитика VCA","На камере присутствует видеоаналитика VCAВидеопотоки и встроенные детекторы зависят от ресурсов камеры. В зависимости от конфигурации видеопотока используется определенное количество ресурсов (отображается в вебе, в настройках видеопотока). Включенная VCA аналитика отнимает 50% ресурсов.","3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-3120N/SNP-3120P/SNP-3120V/SNP-3120VHP","Camera","1.22_110120_1","1","3","+","+","+","-","-","704x576","-","-","-","-","+","+","+","-","Событие о срабатывании лучей приходит с задержкой (~5 сек.) - особенность камеры.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6321","Camera","1.02_150918","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6320RH","Camera","0.50_141125","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.Диапазон значений настроек максимальная/минимальная скорость затвора зависит от значения настройки максимальная частота кадров. В продукте прописан весь возможный диапазон. При выставлении значений нужно следить, подходит ли данное значение.","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNO-5084R","Camera","0.03_140724","1","9","+","-","+","-","-","1280x1024","+","Да","+","+","-","+","+","Детектор движения; Детектор взлома",null,"3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNZ-6320","Camera","1.02_150825","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","Телеметрия на камере смешанная работает так: зум и фокус отрабатывает сама камера(моторизированный объектив), а Pan tilt отрабатывает внешнее поворотное устройство. ","3.36.1724"]
["Samsung Techwin","Samsung SNB-6011","Camera","1.00_150225","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","-","-","-","+","+","Детектор движения; Детектор взлома; Анализ ситуации","В продукте нельзя одновременно задействовать детектор движения и детектор \"анализ ситуации\".","3.36.1734"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-5321","Camera","1.01_150918","1","9","+","-","+","-","-","1280x1024","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Диапазоны значений настроек Интервала частоты опорных кадров, частоты кадров, битрейта зависят от разрешения.Нельзя одновременно задействовать детектор движения и детектор \"Анализ ситуации\".","3.36.1736"]
["Sentry360","Sentry360 IS-DM240V","Camera","sr20150817NSA","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","-","Перед добавлением  камеры в продукт необходимо сбросить ее настройки на заводские.Если на первом потоке выставить кодек MJPEG, то на втором потоке нельзя получить видео.На втором потоке применяются только те разрешения, которые меньше, чем установленные на первом потоке. ","3.36.1734"]
["Sony","Sony SNC-WR632 / SNC-WR632C / SNC-WR630","Camera","2.6.0","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома; Детектор лиц; Встроенный трекер","Для работы реле в продукте, нужно веб интерфейсе камеры работу реле связать с каким-нибудь событиемНастройка громкости работает только для режима встроенного микрофонаВ ПО Интеллект, настройка опорных кадров применяется в секундах. Также нужно в веб интерфейсе камеры для настройки опорных кадров выбрать режим TimeМаксимальное фпс зависит от значения разрешения.","3.36.1721"]
["Sony","Sony SNC-EB630 / SNC-EB630B / SNC-EB632R","Camera","2.5.0","1","3","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Для устройства интегрированы интеллектуальный детектор движенияНекоторые настройки являются взаимозависимыми: максимальное качество зависит от выбранного разрешения, максимальный fps зависит от выбранного режима и т.д. ","3.36.1718"]
["TBK","TBK DVR PLUS 4","DVR","V2.2.4  build 130702","4","2","-","-","+","-","-","704x576","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.36.1732"]
["Visualint","Visualint VI-1200","Camera","1.10.0.16","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Аналитика VCA; Встроенный трекер","Значения доступных значений разрешений зависят от настройки  Aspect ratio. В продукте прописан весь диапазон. Поэтому нужно следить чтобы выставляемое значение разрешения было доступно. В ПО Интеллект минимальное и высокое разрешение применяются в режиме 4:3 настройки Aspect ratio, а максимальное в режиме 16:9","3.36.1724"]
["VIVOTEK","VIVOTEK VS8100 encoder","Encoder","VS8100-VVTK-0100g","1","3","+","-","+","-","-","720x480","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.36.1721"]
["XeronVision","XeronVision XV-MZ2101-I / XV-SZ2201-I / XV-SX2301-I / XV-SZ2201-IH / XV-SZ2301-IH / XV-IZ2201-I / XV-IZ2301-I","Camera","v1.1.14_20140915","1","3","+","+","+","-","-","1920x1080","+","-","+","+","+","-","-","-","Третий поток доступен только при условии, что для первого потока выбрано разрешение 720p.Диапазон настроек 2 и 3 потока зависит от разрешения 1 канала. Зависимость необходимо отслеживать через веб-интерфейс.Камеры отличаются количеством лучей и релеXV-MZ2101-I - 2 луча 1 релеXV-SZ2201-I / XV-SX2301-I / XV-IZ2201-I / XV-IZ2301-I - 2 луча 2 релеXV-SZ2201-IH / XV-SZ2301-IH - 4 луча 2 реле.","3.36.1732"]
["Yuan","Yuan SC300Q16","Video Capture Board","НД","16","1","-","-","-","-","-","720x576","+","-","-","-","-","-","-","-","Плата представляет собой 16-ти канальное устройство: на плате есть 4 чипа, которые интегрированы как четыре 4-х канальных девайса).Поиском устройство обнаруживается как ITV TW6802 PCI.Значения разрешений зависят от режима работы камеры (PAL или NTSC).Для получения корректного изображения в продукте ТВ-стандарты в продукте и на камере должны совпадать.Для работы с платой интегрированной через Driver Pack необходимо: сначала установить Driver Pack и только затем ПО Интеллект. Иначе будет работать прямая интеграция в ПО Интеллект.Плата дает несжатое видео. В продуктах видео пишется в архив в также несжатом виде:В интеллекте, если использовать интеграцию через DP, то по умолчанию пишется несжатое видео, но это можно перенастроить. Если использовать родную интеграцию с интеллектом, то по умолчанию пишется в Motion WaveletВ AN в архив пишется только несжатое видео, соответственно нужны будут большие объемы дискового пространства","3.36.1722"]

{"sheet":"Special Notes","index":4,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Brand","Особые заметки ","Special comments "]
["!ONVIF","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["!PSIA","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["ACTi","В случае проблем с видеопотоком (рывки, артефакты изображения) рекомендуется отключить в веб-интерфейсе RTP B2 заголовки (запрос http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) или обновить устройство на последнюю версию прошивки.","If you have problems with video such as artifacting etc., you should disable the RTP B2 headings in the web interface (go to http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) or update the firmware."]
["Arecont Vision","В случае, если устройство имеет логин и пароль не по умолчанию, поиск будет работать некорректно - камеру нужно добавлять вручную.","If there's a non-default login and password setting on the device, it will be identified incorrectly and you will have to add it manually."]
["AXIS","Для получения видео с кодеком H264 в ПО ITV/Axxon в настройках RTSP на камере должен быть указан 554 порт. Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To receive video using codec H264 in ITV | AxxonSoft products in device settings RTSP port must be set as 554 port. To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Bosch","Информация по h263:\n1.  Для того, чтобы получить видео в ПО ITV в веб-интерфейсе камеры необходимо выбрать кодек MPEG4-SH++, а в Интеллекте выбрать граббер \"Bosch\".\n2.  Для корректного воспроизведения видео необходимо в веб-интерфейсе камеры менять значение параметра \"I-frame distance\" c 0 на любое другое. \n\nДругие примечания:\nВ случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","Comments on H263:\n1.  To get video in Intellect, choose Bosch grabber in the VMS and select  MPEG4-SH++  in the camera's web interface.\n2.  To get video playback right, the \"I-frame distance\" value in the camera's web interface must be other than 0. \nOther notes:\nIn case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["EverFocus","Чтобы в Интеллекте работал аудио-выход в настройках динамика необходимо выбрать кодек \"VNDR.0.9\".","To make audio output in Intellect work, select VNDR.0.9 codec in the speaker settings."]
["Grandstream","В Интеллект вендору \"Grandstream\" соответствуют платы видеоввода \"GS\".","In Intellect, Grandstream products correspond to the GS video capture cards."]
["Jassun","В случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","In case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["Panasonic i-Pro","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Sony","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Stretch","В ПО VideoIQ7 не работает кодек SVC.","In VideoIQ7, the SVC codec doesn't work."]
["Vivotek","Частота опорных кадров для кодеков H264 и MPEG4 в Интеллекте настраивается в миллисекундах и может принимать следующие значения: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.","In Intellect, you can set up the keyframe rate of H264 and MPEG4 in milliseconds at: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000."]

{"sheet":"AS IS","index":5,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["RTSP-protocol","RTSP-client"]
[null,"web-cam / usb-cam"]

{"sheet":"Out of Support","index":6,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["StreamLabs","WaveHub"]