{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Legend(RU)","Legend(EN)","Intellect","AxxonNext","Special Notes","AS IS","Out of Support"],"not_rendered":{"images":6,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Legend(RU)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[11,1,16,2],[17,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Промежуточный список IP-устройств, поддерживаемых компанией ITV | AxxonSoft\nв DriversPack 3.37.1741"]
[]
["Версия документа V1 от 12.01.2016"]
["Актуально для релиза ПО «Интеллект» 4.9.7, ПО  «Интеллект Лайт» и Axxon Next 3.6.4"]
[null,"Закладки"]
[null,"Intellect","Список устройств, поддерживаемых в \"Интеллект\", \"Интеллект Лайт\""]
[null,"Axxon Next","Список устройств, поддерживаемых в Axxon Next"]
[null,"AS IS","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,"Out of Support","Список интеграций, реализованных в ПО ITV | Axxonsoft, техническая поддержка по которым не оказывается, т.к. устройства сняты с поддержки самим производителем. Вы можете использовать их по вашему усмотрению"]
[null,null,"используйте стандартные функции Excel для поиска необходимой информации в списках"]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Будьте внимательны! \nКомпания несет ответственность за стабильную работу  с  ПО только IP-устройств, указанных в этом документе.  Обращайте внимание на версию прошивки и точное наименование модели для корректной совместной работы ПО и IP-устройства."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Уважаемые партнеры! Данная версия файла промежуточная и постоянно обновляемая! \nСписок остальных IP-устройств смотрите на странице https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru"]

{"sheet":"Legend(EN)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,1,4,2],[8,1,8,2],[16,1,21,2],[22,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Temporary list of  IP-devices, supported with DriversPack 3.37.1741 AxxonSoft"]
[]
["Document version V1 of Jan  12 2016"]
["Is relevant for Axxon Intellect Enterprise v4.9.7, Axxon Intellect Lite and Axxon Next 3.6.4"]
[null,"Sheets"]
[null,"Axxon Intellect Enterprise","List of devices, integrated to Axxon Intellect Enterprise and Axxon Intellect Lite "]
[null,"Axxon Next","List of devices, integrated to Axxon Next"]
[null,"AS IS","List of unsupported integrations which can be used at your own discretion "]
[null,"Color designations in the table  \"Full list\""]
[null,null,"New integrations in the version are underlined orange"]
[null,null,"Improved integrations  in the version are undelined pink"]
[null,null,"Integrations, borrowed from the earlier versions are underlined blue"]
[null,"Out of Support","List of unsupported devices since they are no longer supported by manufacturers. You are free to try them as you wish."]
[null,null,"use the  Excel standard functions for searching the necessary information in the lists"]
[]
[]
[null," Pay attention!\nThe company is only  responsible for sustained performance of the software with IP-devices, stated in this document. Draw your attention to the firmware version and exact model name for correct joint cooperation of the software and IP-device."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dear partners! Current version of file is intermediate and constantly updated! \nThe list of other IP-devices is located on page https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En"]

{"sheet":"Intellect","index":2,"n_rows":11,"n_cols":27,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Multistream","Streams","MJPEG","MPEG","H.264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Mid resolution","Min resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Built-in Storage","Analytics","x64 modules support","Notes","DP Build"]
["ACTi","ACTi E67A","Camera","6.09.45","1","+","2","+","-","+","-","-","1920x1080","800x600","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","Да","\nМинимальное разрешение в Интеллект зависит от выбранного ТВ-стандарта. 320х240 для PAL и 640х480 для NTSC\nПри изменении настройки \"Антимерцание\" камера перезагружается. В том числе перезагрузка происходит при добавлении камеры в конфигурацию Axxon Next.","3.37.1741"]
["Axis","Axis Q6115-E","Camera","5.65.2","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","480x270","+","-","-","-","+.","-","-","+","Детектор движения","Да",null,"3.37.1739"]
["Axis","Axis M3037-PVE","Fisheye Camera","5.75.1","1","+","4","+","-","+","-","-","2592x1944","1024x768","640x480","+","-","-","-","-","-","-","+","-","Да","Потоки 0-4 соответствуют режиму обзора на 360°, потоки 5-11 каждый соответствует своему режиму просмотра: панорама, двойная панорама и т.д.В Интеллект доступен только режим просмотра Overview.","3.37.1739"]
["Axis","Axis P5515-E","Camera","5.85.3","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1280x720","480x270","+","-","-","-","+","-","-","+","-","Да",null,"3.37.1739"]
["D-Link","D-Link DCS-932L","Camera","1.06","1","-","-","+","-","-","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да","В ПО ITV устройство обнаруживается поиском как Trendnet DCS-932L","3.36.1738"]
["D-Link","D-Link DCS-930L","Camera","1.08","1","-","-","+","-","-","-","-","640x480","640x480","320x240","+","-","-","-","-","-","-","-","-","Да",null,"3.36.1738"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-IS(V)","Fisheye Camera","V5.3.5 build 151209","1","+","2","+","-","+","-","-","2048x2048","1024x1024","720x720","+","-","+","+","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.37.1739"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6321","Camera","1.02_150918","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.","3.37.1739"]
["Samsung Techwin","Samsung SNO-5084R","Camera","3.00_151021","1","+","4","+","-","+","-","-","1280x1024","1024x768","640x480","+","Да","-","-","-","+","+","+","Детектор движения; Детектор взлома","Да",null,"3.37.1741"]
["Samsung Techwin","Samsung SNZ-6320","Camera","1.02_150825","1","+","4","+","-","+","-","-","1920x1080","1024x768","640x480","+","Да","+","+","+","+","+","+","Детектор движения; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации; Детектор лиц","Да","Телеметрия на камере смешанная работает так: зум и фокус отрабатывает сама камера(моторизированный объектив), а Pan tilt отрабатывает внешнее поворотное устройство. ","3.37.1739"]

{"sheet":"AxxonNext","index":3,"n_rows":11,"n_cols":22,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model","Type","Firmware","Channel","Streams","MJPEG","MPEG","H264","Wavelet","MxPEG","Max resolution","Settings","Multicast","Audio IN","Audio Out","PTZ","Alarm IN","Alarm OUT","Analytics","Notes","DP build"]
["ACTi","ACTi E67A","Camera","6.09.45","1","2","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","-","-","-","Детектор движения","\nМинимальное разрешение в Интеллект зависит от выбранного ТВ-стандарта. 320х240 для PAL и 640х480 для NTSC\nПри изменении настройки \"Антимерцание\" камера перезагружается. В том числе перезагрузка происходит при добавлении камеры в конфигурацию Axxon Next.","3.37.1741"]
["Axis","Axis Q6115-E","Camera","5.65.2","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+.","-","-","Детектор движения",null,"3.37.1739"]
["Axis","Axis M3037-PVE","Fisheye Camera","5.75.1","1","14","+","-","+","-","-","2592x1944","+","-","-","-","-","-","-","-","Потоки 0-4 соответствуют режиму обзора на 360°, потоки 5-11 каждый соответствует своему режиму просмотра: панорама, двойная панорама и т.д.В Интеллект доступен только режим просмотра Overview.","3.37.1739"]
["Axis","Axis P5515-E","Camera","5.85.3","1","5","+","-","+","-","-","1920x1080","+","-","-","-","+","-","-","-",null,"3.37.1739"]
["D-Link","D-Link DCS-932L","Camera","1.06","1","1","+","-","-","-","-","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-","В ПО ITV устройство обнаруживается поиском как Trendnet DCS-932L","3.36.1738"]
["D-Link","D-Link DCS-930L","Camera","1.08","1","1","+","-","-","-","-","640x480","+","-","-","-","-","-","-","-",null,"3.36.1738"]
["Hikvision","Hikvision DS-2CD6362F-IS(V)","Fisheye Camera","V5.3.5 build 151209","1","2","+","-","+","-","-","2048x2048","+","-","+","+","-","+","+","Детектор движения; Детектор взлома",null,"3.37.1739"]
["Samsung Techwin","Samsung SNP-6321","Camera","1.02_150918","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения:; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","Нельзя одновременно задействовать детектор движения и анализ ситуации. Можно создавать только один их двух детекторов.","3.37.1739"]
["Samsung Techwin","Samsung SNO-5084R","Camera","3.00_151021","1","9","+","-","+","-","-","1280x1024","+","Да","-","-","-","+","+","Детектор движения; Детектор взлома",null,"3.37.1741"]
["Samsung Techwin","Samsung SNZ-6320","Camera","1.02_150825","1","9","+","-","+","-","-","1920x1080","+","Да","+","+","+","+","+","Детектор движения:; Аудиодетектор; Детектор взлома; Анализ ситуации","Телеметрия на камере смешанная работает так: зум и фокус отрабатывает сама камера(моторизированный объектив), а Pan tilt отрабатывает внешнее поворотное устройство. ","3.37.1739"]

{"sheet":"Special Notes","index":4,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Brand","Особые заметки ","Special comments "]
["!ONVIF","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["!PSIA","Работа устройства за NAT не поддерживается.  Устройство должно быть с отдельным внешним IP адресом."," It's not supported if device is connected via NAT. It must have separate external IP address."]
["ACTi","В случае проблем с видеопотоком (рывки, артефакты изображения) рекомендуется отключить в веб-интерфейсе RTP B2 заголовки (запрос http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) или обновить устройство на последнюю версию прошивки.","If you have problems with video such as artifacting etc., you should disable the RTP B2 headings in the web interface (go to http://ip:port/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1) or update the firmware."]
["Arecont Vision","В случае, если устройство имеет логин и пароль не по умолчанию, поиск будет работать некорректно - камеру нужно добавлять вручную.","If there's a non-default login and password setting on the device, it will be identified incorrectly and you will have to add it manually."]
["AXIS","Для получения видео с кодеком H264 в ПО ITV/Axxon в настройках RTSP на камере должен быть указан 554 порт. Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To receive video using codec H264 in ITV | AxxonSoft products in device settings RTSP port must be set as 554 port. To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Bosch","Информация по h263:\n1.  Для того, чтобы получить видео в ПО ITV в веб-интерфейсе камеры необходимо выбрать кодек MPEG4-SH++, а в Интеллекте выбрать граббер \"Bosch\".\n2.  Для корректного воспроизведения видео необходимо в веб-интерфейсе камеры менять значение параметра \"I-frame distance\" c 0 на любое другое. \n\nДругие примечания:\nВ случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","Comments on H263:\n1.  To get video in Intellect, choose Bosch grabber in the VMS and select  MPEG4-SH++  in the camera's web interface.\n2.  To get video playback right, the \"I-frame distance\" value in the camera's web interface must be other than 0. \nOther notes:\nIn case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["EverFocus","Чтобы в Интеллекте работал аудио-выход в настройках динамика необходимо выбрать кодек \"VNDR.0.9\".","To make audio output in Intellect work, select VNDR.0.9 codec in the speaker settings."]
["Grandstream","В Интеллект вендору \"Grandstream\" соответствуют платы видеоввода \"GS\".","In Intellect, Grandstream products correspond to the GS video capture cards."]
["Jassun","В случае, если для камеры Jassun установлена надстройка ActiveX, при работе с камерой Bosch могут возникать ошибки. Данная надстройка предлагается к установке при входе в веб интерфейс камеры.","In case if for Jassun device installed ActiveX superstructure, while working with Bosch devices may be issues. This superstructure is proposed to be installed with entrance to camera's web interface."]
["Panasonic i-Pro","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Sony","Поддержка протокола Multicast реализована только для кодеков H264 и MPEG4.","To use multicast protocol support need to select H264 and MPEG4 codecs."]
["Stretch","В ПО VideoIQ7 не работает кодек SVC.","In VideoIQ7, the SVC codec doesn't work."]
["Vivotek","Частота опорных кадров для кодеков H264 и MPEG4 в Интеллекте настраивается в миллисекундах и может принимать следующие значения: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000.","In Intellect, you can set up the keyframe rate of H264 and MPEG4 in milliseconds at: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000."]

{"sheet":"AS IS","index":5,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["RTSP-protocol","RTSP-client"]
[null,"web-cam / usb-cam"]

{"sheet":"Out of Support","index":6,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vendor","Model "]
["StreamLabs","WaveHub"]