Для пересылки в в Set Prisma(версий ниже 6.0.4) событий с касс использующих новый протокол передачи данных используется служба Set Prisma Proxy.
	Для установки Set Prisma Proxy необходимо выполнить следующие действия:
	1. Скопировать папку «SetPrismaProxy» на компьютер с установленной службой «SET - Сервер приема и первичной обработки событий от касс»
	2. Установить на этом компьютере(проверить, что установлена) java 7 x32 не ниже 80-ой версии.
	3. Из папки "SetPrismaProxy" запустить «SETPrismaProxy.exe /install»
	4. Настроить перезапуск службы SET - Prisma Proxy при сбоях
	5. Добавить разрешение для порта 21945 в брендмауэр, выполнив следующие команды в командной строке от имени администратора:
	netsh advfirewall firewall add rule name="Set Prisma Proxy IN TCP" protocol=TCP localport=21945 action=allow dir=IN profile=any
	netsh advfirewall firewall add rule name="Set Prisma Proxy IN UDP" protocol=UDP localport=21945 action=allow dir=IN profile=any
	netsh advfirewall firewall add rule name="Set Prisma Proxy OUT TCP" protocol=TCP localport=21945 action=allow dir=OUT profile=any
	6. Запустить службу SET - Prisma Proxy